ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА СТРОЧКИ
ВНИМАНИЕ

Если та или иная клавиша высвечивается светло-серым цветом, значит ее нельзя использовать для изменения выбранной строчки

Используя клавиши, изображенные на рисунке ниже, Вы можете видоизменять строчку, вращать ее и т. д.
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Клавиши для видоизменения строчки
· Ключевые функции
Клавиша
Название
Описание
Страница
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Автоматическое

отрезание нити
При вышивании, машина запрограммирована на автоматическое отрезание нитей. После того, как вышивка завершена, машина сделает закрепляющие стежки и остановится
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Шитье вперед/назад
Продвигает иглу вперед и назад по строчке. Используется при обрыве нити, а также если необходимо начать строчку сначала.
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Стартовая точка 
Устанавливает иглу в стартовую позицию для начала шитья (нижнее левое или центральное положение). Используется для совмещения иглы со строчкой.
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Память
Сохраняет строчки в памяти машины
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Стрелки направлений, центр
Используются для перемещения строчки в соответствии со стрелками или установки строчки в центр области для вышивания.
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Ротация на 90(
Используется для поворота строчки. Каждый раз при нажатии клавиши строчка поворачивается на 90(.
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Клавиша «Мульти-цвета»
Клавиша используется в случае, если Вы хотите изменять цвет каждой следующей буквы/знака в строчке.
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Плотность строчки
Используется для изменения плотности при шитье букв/знаков.
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Размер строчки
Изменяет размер строчки
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Горизонтальное зеркальное изображение
Используется для создания горизонтального зеркального изображения строчки.
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Пробная клавиша
Используется для прослеживания будущей строчки. Во время перемещения пялец, показывающих положение строчки, проследите, достаточно ли для нее места.
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Натяжение нити
Показывает натяжение нити для выбранной строчки. Обычно, натяжение устанавливается автоматически.
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Возврат
Нажатием клавиши, дисплей возвращается к экрану выбора типа строчки
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