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4. Проверьте, в правильном ли положении находится игла и опустите лапку.


1. 2мм (1/16 дюйма)

[image: image2.png]



5. Опустите рычаг для петель и слегка подвиньте его назад так, чтобы он   располагался за металлическим брекетом лапки
1. Металлический брекет
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     6. Начинайте шить, придерживая при этом        верхнюю нить. После завершения строчки, машина автоматически сделает закрепляющие стежки и остановится.

Усиленная строчка на толстых тканях

При шитье толстых тканей, приложите к краю картон или другой фрагмент ткани такой же толщины, что и ткань, на которой Вы собираетесь использовать лапку для обметывания петель, для создания единого уровня для лапки.

Примечание 
Если функция автоматического обрезания нити включена, обе нити обрежутся после того как машина прошьет закрепляющие стежки. Если ткань не прошивается должным образом (например, толстая ткань,) увеличьте длину стежка.
1. Прижимная лапка

2. Картон  




3 - 60
