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А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА

Этот аппарат имеет следующие функции:

· очищает воздух

· всасывает сухую грязь и жидкости (не огнеопасные)

· Моет пол, стирает ковры, ковровые покрытия и мягкую мебель.

1. Как снять емкость с тележки 

· Чтобы вылить воду после использования аппарата, нажать на кнопку на задней части тележки (рис.А1).

· Чтобы снова установить емкость на тележку, действовать, как указано на рис. А2 и А3.
2. Как отсоединить блок двигателя
· Поднять две клипсы, установленных на корпусе аппарата (рис. А4 и А5).

· Чтобы зафиксировать на место блок двигателя, действовать, как указано в рис. А6.
3. Включение аппарата
· Поставить выключатель на ON
· Для использования функции влажной уборки включите помпу ( зеленая клавиша слева от розетки для дополнительных аксессуаров )

Внимание: необходимо, чтобы помпа работала только в присутствии воды или раствора воды и моющего средства, иначе может выйти из строя.

· Регулирование силы всасывания: при повороте ручки регулятора по часовой стрелке, сила всасывания увеличивается.

4. соединение электро-аксессуаров

Подключить вилку электрощетки в розетку, расположенную на верхней части пылесоса. Только после этого подключить аппарат к электросети.

Внимание: розетка, установленная на аппарате, предусмотрена для подключения аксессуаров с максимальной мощностью 400 ВТ . Никогда не пытайтесь подсоединять аксессуары, чья мощность превышает указанную. Никогда не пытайтесь подсоединить больше одного аксессуара к розетке.  

B. СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ

1. Фильтры для воздуха на выходе (рис. В1)

- Электростатические фильтры на выходе
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C. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА

· Вытащить наконечник шланга подачи моющего раствора из блока двигателя, как показано в рисунке.

· Снять  блок двигатель (рис. А4 и А5).

· Налить в емкость чистой водой до максимального уровня, указанного на нем. (рис. С1), примерно 3,5 л.

· Установить  на место блок двигателя (рис. А6).

ОЧИСТКА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ

Повернуть ручку регулировки мощности против часовой стрелки до упора(рис. С3) на минимум и включить аппарат.

Внимание: несколько капель эфирного масла в емкости с водой наполнят воздух приятным ароматом и создадут в помещении здоровый микроклимат.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА
Подсоединить по порядку следующие аксессуары:

1. Наконечник (х) с соединением (y) (см. рис.С4).

2. Эргономическую ручку с удлинительными трубками.

3. Удлинительные трубки с нужной насадкой .

4. Прикрепить насадки, поворачивая специальный рычажок (см. рис. D1)

ФУНКЦИЯ ВЫДУВАНИЯ

(при помощи аксессуаров, указанных в рис. С5)

· Вытащить решеточные колпачки на выходе воздуха (а) и нижележащие электростатические фильтры (b) (рис. С6).

· Заменить один из решеточных колпачков (а) сплошным колпачком (с), а другой - насадкой для выдувания (d). Зафиксировать их специальными крючками (g) (рис. С7).

Внимание: Рельефные стрелки сбоку крючков (g) должны быть направлены наверх (рис. С8).

· С помощью переходника (f) подсоединить гибкий шланг к насадке для выдувания (d) (рис. С9).   
D. ФУНКЦИЯ МЫТЬЯ
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ПОДГОТОВКА

· Налить в резервуар 1 дозу моющего средства и добавить холодную или теплую воду (рис. D2).

· Если поверхность, которую хотим помыть, очень загрязнена - использовать больше моющего средства.

· Установить резервуар на свое место на тележку и подсоединить шлаг подачи моющего раствора к блоку двигателя, вставляя наконечник в гнездо.

2. СБОРКА 
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Вставить наконечник (х) гибкого шланга в соединение (у) (рис. С4).

· Вставить соединительную часть (папа) в свое гнездо (мама) до защелкивания (рис. D3).

· Для того, чтобы наконечник (х) гибкого шланга закрепить, достаточно нажать на гнездо (мама), как указано в рис. D4.

· Подсоединить нужную насадку к эргономической рукоятке, повернув рычажок (рис. D1).
Внимание: каждый раз, когда заканчивается моющий раствор, и перед тем, как налить его снова в резервуар для моющего раствора, необходимо вылить собранную грязную воду, которая находится в емкости для воды (корпусе пылесоса).

Е. КАК ПОМЫТЬ РАЗНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

1. КОВРЫ И КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

Внимание: всегда следует попробовать моющее средство на незаметном месте поверхности перед началом работы.

· Включить аппарат и помпу (рис. А7).

· Нажать на рычаг для разбрызгивания моющего раствора, как указано на рис. Е1, и выстирать выбранный ковер или его часть (рис. Е2).

· Для очень загрязненных поверхностей, включить только помпу и разбрызгать моющий раствор, высасывая его спустя некоторое время.

2. ПОЛ

· Подсоединить к насадке для стирки ковров (код 01 702В0N) резинку для мытья полов (код 50 372ВНN). Далее действовать, как и при стирке ковров.

3. МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

· Для того, чтобы постирать мягкую мебель, салон автомобиля и т.д. воспользуйтесь насадкой для стирки мягкой мебели (код 01 702В3N), установив ее непосредственно на эргономическую рукоятку (без удлинительных трубок).

F. УХОД ЗА АППАРАТОМ

1. ФИЛЬТРЫ НА ВЫХОДЕ

· Время от времени (в среднем раз в 12-18 месяцев) необходимо менять фильтры. Для этого: снять решеточные колпачки, чтобы освободить фильтр.

· После замены фильтра, снова установить колпачки на место.

2. ЧИСТКА ЕМКОСТИ

· После каждого использования аппарата необходимо вылить грязную воду, тщательно промыть емкость водой и вытереть насухо.

Внимание: ни в коем случае не храните аппарат с водой !
3. ЧИСТКА ВРАЩАЮЩЕГОСЯ СЕПАРАТОРА 

· После каждой уборки следует промывать вращающийся сепаратор.

· Для этого: перевернуть блок двигателя вверх ногами (рис. F2).

· Раскрутить болт (х), снять вращающийся сепаратор (s)  промыть его снаружи и изнутри моющим средством с помощью небольшой щетки с жесткой щетиной и затем сполоснуть под проточной водой.

· Снова установить вращающийся сепаратор (s)на ось двигателя и закрепить его при помощи болта (х).
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4. ЧИСТКА НАСАДКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ И СТИРКИ КОВРОВ

При  обнаружении грязи в насадке (А), снять прозрачную крышку (В) для удаления

