Эксплуатационные характеристики аккумуляторов.
Для подметальной машины FLASH650B:
Аккумулятор 12В 135Ач

Время автономной работы: 3,5ч (макс.)

Время перезарядки: 10-11ч

Количество циклов перезарядки для достижения макс. характеристик: 500

Полное количество циклов перезарядки: 800

Для поломоечной машины E450:

Аккумулятор 12В 125Ач
Время автономной работы: 2-2,5ч
Время перезарядки: 3-5ч

Полное количество циклов перезарядки: 600-800

