GM- H500

- объем резервуара 750 мл, рабочий объем 200 мл

-готовность пара 2 мин

-время непрерывной работы 16 мин

-напряжение 220-240V

-мощность тэна 500 Вт

-поток пара 30 мл/мин

-максимальная температура 98 градусов С

-вес 1,1 кг

-размер упаковки 168 мл х85 мл х30 мл

Особенности

- мощный непрерывный поток пара быстро удаляет складки с одежды

- компактный размер, удобен в путешествиях

-легок в сборке и прост в  использовании

- медный нагреватель воды не окисляется 

- система безопасности выключает прибор после окончания воды в резервуаре

GM- H600

- объем резервуара 750 мл, рабочий объем 200 мл

-готовность пара 2 мин

-время непрерывной работы 16 мин

-напряжение 220-240V

-мощность тэна 600 Вт

-поток пара 30 мл/мин

-максимальная температура 98 градусов С

-вес 1,1 кг

-размер упаковки 168 мл х85 мл х30 мл

Особенности

- мощный непрерывный поток пара быстро удаляет складки с одежды

- компактный размер, удобен в путешествиях

-легок в сборке и прост в  использовании 

- система безопасности выключает прибор после окончания воды в резервуаре

GM- Е8 1

- объем бойлера 2,5 л

-готовность пара 1 мин

-время непрерывной работы 2 часа

-напряжение 220-240V

-мощность тэна 1300 Вт/1600 Вт

-поток пара 30 мл/мин

-максимальная температура 98 градусов С

-вес 8 кг

-размер упаковки 385 мл х 410мл х205мл

Особенности

- мощный непрерывный поток пара быстро удаляет складки с одежды

- два режима отпаривания

-колесики для транспортировки

- система безопасности выключает прибор после окончания воды в бойлере

- стойка-подвес для рукоятки подачи пара

GM- Е8 2

- объем бойлера 2,5 л

-готовность пара 1 мин

-время непрерывной работы 2 часа

-напряжение 220-240V

-мощность тэна 1200 Вт/1600 Вт

-поток пара 30 мл/мин

-максимальная температура 98 градусов С

-вес 8 кг

-размер упаковки 385 мл х 410мл х205мл

Особенности

- мощный непрерывный поток пара быстро удаляет складки с одежды

- два режима отпаривания

- лампы индикации режимов отпаривания на передней панели

-колесики для транспортировки

- система безопасности выключает прибор после окончания воды в бойлере

- стойка-подвес для рукоятки подачи пара

GM- Т2000

- объем бойлера 2,5 л

-готовность пара 1 мин

-время непрерывной работы 2 часа 

-напряжение 220-240V

-мощность тэна 800/1000/1200 /1400/1600 Вт

-поток пара 30 мл/мин

-максимальная температура 98 градусов С

-вес 11,2 кг

-размер упаковки 420мл х 425мл х300мл

Особенности

- мощный непрерывный поток пара быстро удаляет складки с одежды

-  пять режимов отпаривания

- цифровой  индикатор  режимов отпаривания 

-алюминиевый корпус

-колесики для транспортировки

- система безопасности выключает прибор после окончания воды в бойлере

- стойка-подвес для рукоятки подачи пара

