Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

Область применения

Данный электрический нож – это миниатюрная резальная машина. Лезвие ножа приводится во вращение миниатюрным электродвигателем через червячную передачу. Одновременно с этим, вращение лезвия ножа позволяет затачивать его установленным затачивающим устройством. Данную машину можно использовать для раскроя таких материалов как ткани из хлопка, шерсти, шелка, синтетических материалов, а также кожи, бумаги и т.п. Этот нож можно также использовать для раскройки ткани, для изготовления единичных экземпляров одежды и модельных образцов.

Эксплуатация и обслуживание

Работа:

Подключите устройство к электрической сети с теми же характеристиками тока, которые указаны на идентификационной табличке на устройстве. Держа машину в руке, нажмите на выключатель на рукоятке, и машина включится, если отпустить выключатель, - машина остановится. Электродвигатель оснащен двойной изоляцией, поэтому заземление устройства не требуется. Машина поставляется с двухпроводным шнуром электропитания.

Заточка ножа:

Когда машина работает, слегка нажмите на кнопку (ровно настолько, чтобы шлифовальный камень затачивал вращающийся нож).

Замена ножа:

При необходимости заменить нож, поверните смазчик в сторону и вставьте штырь в отверстие в ноже, чтобы зафиксировать его. После этого ослабьте замковый винт, теперь нож можно снять.

Замена шлифовального камня:

Снимите нож, после чего ослабьте направляющий винт, чтобы снять затачивающее устройство. Отвинтите замковый винт, крепящий шлифовальный камень, и снимите шлифовальный камень. Установите новый шлифовальный камень. Отвинтите нажимную кнопку и снимите пружину сжатия. Установите затачивающее устройство на место, вставьте направляющий винт в голову машины и в ось шлифовального камня. После этого установите на место пружину сжатия и нажимную кнопку.

Замена электрических щеток:

Когда электрические щетки электродвигателя сточились на 4 мм, замените их, чтобы избежать поломки электродвигателя. Для этого снимите корпус устройства, отвинтите износившиеся электрические щетки и замените их на новые.

Смазка машины:

При разрезании материалов, которые могут прилипать к поверхности ножа, капните немного масла в оба отверстия для смазки, расположенных по обеим сторонам головы машины. При постоянном использовании резальной машины, раз в месяц наносите консистентную смазку на винт червячной передачи. Раз в год через втулку на задней стороне головы машины наносите консистентную смазку на подшипники электродвигателя.

Резание:

Для разрезания различных видов материалов используйте ножи разной формы.

Шестиугольный нож подходит для раскроя синтетических тканей, тонкой кожи и любых других скользящих материалов.

Круглый нож подходит для раскроя тканей и бумаги любых сортов с плотностью от легкой до выше среднего.

Восьмиугольный нож подходит для резки плотных скользящих материалов.

Список деталей:

	№
	Описание

	1
	Пружинный колпачок шпинделя шлифовального диска

	2
	Винт М 4х8

	3
	Пружина шпинделя шлифовального диска

	4
	Шпиндель шлифовального диска

	5
	Шлифовальный диск

	6
	Установочный винт шпинделя шлифовального диска 

	7
	Втулка для смазки

	8
	Направляющая пластина

	9
	Защитный экран ножа

	10
	Голова машины

	11
	Червячная передача

	12
	Ось червячной передачи

	13
	Подшипник 60026

	14
	Разделительное кольцо подшипника червячного колеса

	15
	Подшипник 60026

	16
	Волнистая пружинная шайба

	17
	Стопорное кольцо 5

	18
	Стопорное кольцо 19

	19
	Стяжное кольцо

	20
	Винт оси смазчика

	21
	Пружина смазчика

	22
	Смазчик

	23
	Штырь 2х10

	24
	Войлочная прокладка емкости смазчика

	25
	Штырь А 2х12

	26
	Войлочный штырь смазчика ножа

	27
	Пружина для войлочного штыря

	28
	Замковый винт для ножа

	29
	Нож

	30
	Ось червячного колеса

	31
	Винт М 2,5х3

	32
	Экран червячного колеса

	33
	Штырь 2х14

	34
	Втулка червячного колеса

	35
	Фиксирующий винт

	36
	Винт М 4х10

	37
	Ограничитель ножа

	38
	Скоба ножа

	39
	Направляющая пластина

	40
	Винт М 2,5х2

	41
	Винт шпинделя шлифовального диска

	42
	Идентификационная табличка

	43
	Червячное колесо


Трехмерный чертеж устройства

Технические характеристики:

	Глубина реза
	8 мм

	Мощность
	45 Вт

	Потребляемое напряжение (однофазный ток)
	переменный ток 110/220 В

	Вес нетто
	1 кг


