Установка шпульки
Для просмотра на дисплее фрагмента – примера нужной операции, нажмите указанные клавиши в следующей последовательности (см. стр. 1-21):
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Следуя шагам на дисплее, завершите операцию.

ВНИМАНИЕ
Неправильная установка шпульки может привести к потере напряжения нити, поломке иглы и травмам.

1. Шпулька намотана правильно

2. Шпулька намотана неправильно

Wound poorly
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1.  Поднимите уровень лапки.
2. Откройте крышку отделения для шпульки защелкой справа и снимите крышку.
1. Крышка отделения для шпульки
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3.  Вставьте шпульку в челнок, убедившись, что направление намотки нити совпадает с направлением на рисунке.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что направление намотки нити совпадает с указанным на рисунке.
Неправильное направление намотки нити приведет к ошибочному натяжению нити и поломке иглы.
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4.  Вытяните нить через прорезь в канал для  нитки и потяните на себя, чтобы отрезать остаток.

 
1. Обрезатель нити
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5. Вставьте крышку обратно. Вставьте левый край в желоб как показано на рисунке стрелкой 1, затем слегка нажмите на правый край  до щелчка  - по стрелке 2.

Примечание
Вы можете начинать шить, не вытягивая шпулечную нить. При необходимости вытянуть шпулечную нить (при «подвижном» вышивании), следуйте инструкциям на стр. 1-38.
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