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Инструкция по эксплуатации

Прежде чем приступить к работе внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации.

общее описание

1. Использование и описание

Машина оснащена кулисным нитепритягательноым рычагом, челноком, передвижным иглодержателем, может выполнять двойной тамбурный стежок. Представляемая швейная машина отличается привлекательным внешним видом, легка в эксплуатации и обслуживании, оснащена системой смазки всех частей, легко ремонтируется, обладает низким уровнем шума. Настоящая машина предназначена для шитья детской одежды, перчаток и используется для исполнения декоративных швов.

2.
Технические характеристики

Скорость работы
1700 s.p.m.

Ширина зигзагообразной строчки
0 – 6 мм

Подача
макс. 4 мм

Высота подъема прижимной лапки
макс. 6,5 мм вруычную

макс. 7 мм коленоподъемником

Тип иглы
DB x 1 (16 x 231): 65 - 100(9# - 16#)

Ход иглодержателя
33,4 мм

Вес головы машины
28 кг

Мощность мотора
0,25 кВт

установка машины

1.
Регулировка высоты

После установки машины на стол слегка потрясите ее. Если все четыре угла стола одинаковой высоты, швейная машина двигаться не будет. Если один из углов выше или ниже, машина будет качаться. Убедитесь в том, что нижние штыри головы машины вошли в резиновые шайбы.

2.
Кожаный ремень

a. Сначала кожаный ремень обычно очень жесткий, то есть он имеет сильное натяжение. Если ремень натянут слишком сильно, машина будет вибрировать при работе.

b. Если маховое колесо и шкив установлены относительно друг друга неправильно, ремень может искривиться или покоробиться, что повлияет на работу машины. В таком случае переместите мотор и отрегулируйте положение шкива с помощью махового колеса.

3.
Установка штифта для шпульки

Для удобства упаковки нитенаправитель игольной нити и штифт для шпульной нити сняты с машины и упакованы в отдельные виниловые мешочки. Для того чтобы установить штифт для шпульной нити, сначала снимите крышку головы машины. Если винт ослабить с помощью отвертки, верхняя крышка снимется легко. Вставьте штифт для шпульной нити снаружи, закрутите его с помощью гаечного ключа.

как работать на машине

1.
Смазка

Смазывайте все предназначенные для этого отверстия одной или двумя каплями масла каждый день. (стрелки на рис. 1). В отверстия, отмеченные (1) (3), необходимо добавить 9 – 10 капель, а в (2) (4) (5) – 4- 5 

капель перед началом работы. Откройте выдвижную пластину, смажьте челнок одной-двумя каплями (ежедневно).

2. Установка иглы

Возьмите иглу между большим и четырьмя остальными пальцами левой руки, а правой рукой ослабьте прижимной винт иглы. Затем вставьте иглу в иглодержатель как можно глубже. Поверните иглу так, чтобы ее желобок смотрел на оператора, и слегка закрутите ее. Освободите правую руку и, увеличивая давление левой руки, затяните прижимной винт иглы (рис. 2).

3.
Заправка нити


(рис. 3)

Порядок заправки игольной нити. Заправка начинается с нитенаправителя.

(1) нитенаправительная пластина, (2) натяжной диск, (3) колесо нитенаправителя, (4) нитепритягательная пружина, (5) натяжной штыревой нитенаправитель, (6) нитепритягательный рычаг, (7) нитенаправитель выдвижной пластины, (8) нижний нитенаправитель, (9) иглодержатель, (1) игольное ушко.

4.
Установка шпульки в шпульный колпачок

Возьмите шпульку с намотанной нитью между большим и остальными четырьмя пальцами правой руки так, чтобы нить опускалась вниз, вставьте ее в шпульный 

колпачок, который находится в левой руке. Затем протяните свободную нить через прорезь шпульного колпачка и потяните за нее, протяните нить под прижимной пластиной шпульного колпачка и затем через нитенаправитель так, чтобы ее конец длиной 100 мм остался свободным.

5.
Как вытянуть шпульную нить

Удерживая кончик нити слегка поверните маховое колесо одни раз так, чтобы иглодержатель перешел в крайнее верхнее положение. Если слегка потянуть за игольную нить, то шпульная нить не появится сверху. Выровняйте свободные нити. Если шпульная нить не появляется при повороте махового колеса на один оборот, поверните его еще раз. Если машина начнет работать, пока шпульная нить не будет вытащена наверх, нить может запутаться в челноке.

6.
Коленоподемник

Ширина зигзага, выполняемого швейной машиной регулируется коленоподъемником. Она может регулироваться от 0 до 6 мм. Если необходимо выполнит зигзагообразную строчку и если коленоподъемник используется для подъема прижимной лапки, существуют два отверстия на задней стороне машины для присоединения компонентов коленоподъемника. В процессе работы машины ослабьте винты и переместите уплотняющую пластину, пока она не продвинет уплотняющий стержень (рис. 4).

7.
Как обеспечить наиболее соответствующее натяжение

Существует возможность регулировать натяжение нити как игольной, так и шпульной нити отдельно. Натяжение игольной нити меняется регулятором натяжения нити (рис. 6), а натяжение шпульной нити регулируется натяжным винтом. Убедитесь, что натяжение игольной нити установлено соответствующим образом, то есть проверьте, соединяются ли стежки по середине стачиваемого материала. Если двухигольная машина зигзагообразного стежка выполняет строчку, как показано на рис. 8, установлено наилучшее натяжение, и шпульная нить аккуратно располагается на 1/3 полной ширины хода.

КОМПОНЕНТЫ КОЛЕНОПОДЪЕМНИКА

Соотношение расположения коленоподъемника

и ширины зигзага





Таблица 1

Материал
Игла
Нить
Ширина зигзага

Легкий
DB (16 x 231)

11# - 14#
80# - 60#
до 6 мм

Тяжелый
DB (16 x 231)

14# - 16#
50# - 60#
до 6 мм

2.
Как установить ширину зигзага

Когда в процессе стачивания нажимается коленоподъемник, игла перемещается слева направо, выполняя зигзагообразную строчку. Посредством колена можно установить требуемую ширину зигзага (рис. 5).

3.
Установка фиксированной ширины зигзага

Для стачивания с фиксированной шириной ослабьте винт, нажмите рычаг справа от винта, установите индикатор на необходимую цифру и затяните винт. Таким образом фиксированная ширина зигзага устанавливается без использования коленоподъемника (рис. 9).


4.
Длина зигзагообразного стежка

Для того чтобы сделать зигзаги уже или шире необходимо отрегулировать длину стежка. Для этого ослабьте регулятор длины стежка, который был установлен по середине и переместите его вниз или вверх. В результате длина стежка соответственно или увеличится, или уменьшится (рис. 10).


5. Причины обрыва нити:

(1) Если игольная нить неправильно заправлена или соскальзывает.

(2) Если игольная нить намоталась на вал.

(3) Если шпульная нить кончилась или оборвалась.

(4) Если челнок установлен неправильно.

(5) Если натяжение игольной нити чрезвычайно сильно.

(6) Если игла кривая.

(7) Если носик челнока поврежден.

(8) Если отверстие для иглы в игольной пластине повреждено.

регулировка стачивания

1. Синхронизация и регулировка движения иглы

Как показано на рисунке 11, если высота движения правой и левой иглы в начале движения и в конце хода не одинакова, игла может пропустить стежок, так как движение иглы не заканчивается даже, когда она прокалывает ткань. Таким образом, игла прокалывает в ткани дырку и становится невозможным выполнить хорошую строчку.

Для того соответствующим образом синхронизировать движение иглы, сначала снимите крышку машины, слегка ослабьте установочный винт вала плеча машины, что приведет к выпадению иглы. Слегка поверните зубчатое колесо и синхронизируйте иглу. По окончании регулировки убедитесь, что установочный винт затянут соответствующим образом.





2. Регулировка движения иглы

Соответствующим ходом иглы считается, когда игла равномерно опускается к прорези в игольной пластине, не слишком отодвигаясь вправо или влево в процессе движения вниз (рис. 12). Для того чтобы синхронизировать движение иглы снимите голову машины, ослабьте 

установочный винт втулки штифта регулятора зигзага, используя большой гаечный ключ из ящика с инструментами. Для того чтобы втулка перестала выступать над поверхностью, слегка поверните ее влево или вправо и, поворачивая маховое колесо, переместите иглу влево или вправо или до метки «0» и опустите иглу на лист бумаги, подложенный под нее, и таким образом отрегулируйте равномерное опускание иглы.

После того, как игла синхронизирована, затяните установочный винт. Установите на место крышку головы машины. На заводе опускание иглы отрегулировано. Если игла не опускается в центр щели игольной пластины в положении «0», снимите фронтальную пластину, ослабьте установочный винт вала эксцентрика и, слегка поворачивая вал эксцентрика, понаблюдайте за положением, в котором опускается игла, и отрегулируйте его соответствующим образом (рис. 13).




3. Синхронизация движения челнока и иглы

Если движение челнока и иглы не синхронизировано, то пропускаются стежки или обрывается нить. Для того чтобы синхронизировать челнок и иглу, сначала поверните маховое колесо по направлению к оператору, игла поднимите на 2,3 мм (3/32”) относительно крайнего 

нижнего положения. Затем слегка ослабьте 3 винта, фиксирующих челнок и приведите в соответствии носик челнока и ось иглы, зазор между иглой и носиком челнока должен быть как можно меньше, но челнок не должен соприкасаться с иглой (0,05 – 0,1 мм) и затяните винты. Для того чтобы определить высоту иглодержателя, нажмите на коленоподъемник так, чтобы ширина хода стала наибольшей. Поверните маховое колесо так, чтобы игла опускалась слева и поворачивайте маховое колесо, опускающаяся слева игла и челнок не встретятся. Остановите маховое колесо в этом положении. Установите такую высоту подъема иглодержателя так, чтобы носик челнока подошел в момент, когда игольное ушко левой иглы переходит в крайнее верхнее положение (рис. 14).
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