инструкции по использованию устройства для сборки материала

в складки

Плечо с вилочным захватом охватывает иглодержатель

Выступающая часть захватывает прорези в рычаге регулировке

Рычаг регулировки устанавливает устройство для выполнения сборок и складок. Прорезь 1 – для сборок, прорези 6 и 12 – для складок, расположенных на расстоянии 6 и 12 стежков. Звезда для прямой строчки используется для группировки сборок и складок.

индикатор регулировки регулирует глубину сборок и складок. Установите его на «8» для более глубоких складок и на «0» для придания лишь намека сборки.

ребро для собирания материала формирует сборки и складки путем переноса материала к игле.

Разделительное ребро предотвращает попадание зубцов и ребра для собирания материала или материала, сборка или плиссировка которого осуществляется в двигатель ткани машины.

Разделительный направитель используется для того, чтобы плавно направлять кромки швов, отделяет полоску складки от материала, к которому присоединяется устройство для собирания.

С помощью устройства для собирания материала легко оформляются складки. Используйте его для придания последнего штриха блузкам и платьям, в качестве линейки для вертикальных занавесей или для изготовления оборок на постельном белье и скользких покрывалах. С помощью этого устройства Вы сможете сделать сборку из складок, Вы можете использовать его для выполнения сборки и складок в любое время, когда захотите.
О тканях и сборках

Фактура материала влияет на полноту сборки. Мягкие материалы прекрасно подходят для сборок, а жесткие материалы – для складок.

Если Вы обрабатываете органди или ситец, смочите материал вдоль линии шва, а затем сделайте сборку, пока материал еще влажный.

Ситец и другие сатинированные материалы лучше всего обрабатывать, когда сатинированный слой направлен вниз, а мягкая изнаночная сторона – ближе к ребру устройства сборки.

Сборку делать легче на поперечной стороне материала, ее также можно выполнять и вдоль кромки. Какую бы сторону ткани Вы не собирали, убедитесь, что Вы завершаете внешнюю кромку материала перед тем, как собирать его.

Всегда проверяйте и регулируйте установки устройства для собирания на образце материала.

Основные операции

1. Отрегулируйте машину для выполнения прямой строчки.

2. Поднимите рычаг в крайнее верхнее положение.

3. Присоедините устройство для собирания, соединительную вилку над втулкой иглодержателя. Убедитесь, что винты прижимного бруса и иглодержателя закреплены.

4. Проверьте, чтобы игла не задевала прорезь для иглы устройстве для собирания.

5. Протяните игольную нить в прорезь для иглы после того, как игла опустится. Разместите обе нити и игольную, и шпульную по диагонали к двигателю ткани.

Присадка

Ruffling Fabric

Собираемый материал

Правильное положение собираемого материала

1. Поднимите регулировочный рычаг и переместите его, таким образом крепление входит в прорезь 1.

2. Вставьте собираемый материал между синим разделительным ребром и ребром для собирания и под первый разделительный направитель.

3. Слегка протяните материал к задней стороне иглы.

4. Разместите иглу, опустите иглодержатель и начните выполнять стежки.

5. Поворачивайте индикатор регулировки в сторону большего номера для большей глубины и в сторону меньшего номера – для меньшей глубины.

Длина машинного стежка также влияет на глубину сборки, так как заданные установки определяют одну и ту же глубину каждого стежка, независимо от его длины. При укорачивании стежка сборка становится глубже; при его удлинении – мельче.
Выполнение складок

Ruffling Fabric

Собираемый материал

Правильное положение собираемого материала

1. Переместите рычаг регулировки к прорези 6 или 12.

2. Установите длину стежка. Короткий стежок располагает складки ближе друг к другу.

3. Для глубоких складок установите индикатор регулятора на «8».

4. Вставьте собираемый материал между синим разделительным ребром и ребром для собирания и под первый разделительный направитель.

5. Опустите иглодержатель и выполните строчку.

Выполнение сборки и строчки в одну операцию

Ruffling Fabric

Собираемый материал

Правильное положение собираемого материала

1. Разместите собираемую полосу между разделительным ребром и ребром для собирания и под первый разделительный направитель.

2. Положите материал, к которому присоединяется устройство для собирания, под синие ребра (между разделительным ребром и двигателем ткани швейной машины) и под первый разделительный направитель.

3. Продолжайте выполнять сборку или складки.

Правые кромки материала располагаются вместе, если шов должен находиться внутри.

Смазка

Устройство для сборки требует регулярной смазки всех работающих деталей, чтобы они не заедали. Достаточно добавить одну каплю машинного масла во все указанные на рисунке ниже точки. После смазки удалите остатки масла, выполнив строчку с устройством для собирания ткани на лоскутке материала.

oil

Масло



