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GENIUS   SISTEM

НАШИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ !
Вы приобрели утюг превосходного качества
, спроектированный с особым вниманием и заботой. При надлежащем использовании утюг отлично прослужит вам в течение многих лет. В первое время перед использованием прибора, пожалуйста, внимательно изучите настоящую инструкцию и убедитесь, что вы следуете всем правилам безопасности.
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ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Перед включением прибора в сеть, пожалуйста, уделите немного времени прочтению настоящей инструкции, так как она содержит необходимые правила по безопасности и подготовке утюга к работе.

· Целевое использование: Настоящий прибор предназначен только для частного использования. Техническая модернизация и нецелевое использование прибора запрещены и могут быть опасны!
· Потребитель: Люди, проводящие установку, активацию, обслуживание и ремонт прибора, должны быть соответствующим образом подготовлены. Люди, не изучившие настоящую инструкцию должным образом, дети и люди, находящиеся в алкогольном или наркотическом опьянении или больные не должны использовать настоящий прибор или использовать его под наблюдением.
· Электроподключение: Не дотрагивайтесь до действующих частей. Соприкосновение с ними может вызвать электрошок или причинить серьёзный вред здоровью и даже смерть. Подготовьте прибор к использованию, подключив его к  заземлённой розетки (230 В) с минимальной защитой – 16 А. Розетка должна быть установлена профессиональным электриком. При возникновении сомнений проконсультируйтесь со специалистом
· Электрический кабель:  Не пользуйтесь прибором, если кабель повреждён. Повреждённые шнуры и вилки должны быть сразу же заменены  уполномоченной сервисной службой. Не протягивайте кабель по острым углам, краям. Не оставляйте кабель на нагретых поверхностях и не допускайте соприкосновения кабеля с маслянистыми жидкостями. Никогда не отключайте прибор, дёргая за кабель, и не дотрагивайтесь до кабеля мокрыми, влажными руками.
· Использование: Перед тем, как заполнить утюг водой, всегда отключайте его от сети. В период работы с утюгом не дотрагивайтесь до гладильной поверхности: риск причинения вреда. Следите за тем, чтобы гладильная поверхность не соприкасалась с электрическим кабелем. Крышка безопасности не должна быть открыта, так как паровой генератор находится под напряжением. Никогда не перемещайте прибор во время работы с ним: риск причинения вреда и ожога. Никогда не оставляйте прибор рядом с легко воспламеняющимися предметами, жидкостями. Всегда оставляйте расстояние в 50 см. 
· Чистка: Всегда перед чисткой прибора сначала отключите его от сети, затем оставьте его на время, чтобы остыл. Никогда не погружайте прибор в воду и не допускайте соприкосновения его с водой! Не используйте шлифующих приспособлений или скребков для чистки прибора.
· Ремонт: В случае ошибок, неправильного использования или если вы роняли прибор на пол, отключите его от сети немедленно. Никогда не пользуйтесь прибором, если он повреждён. Не вскрывайте прибор и не производите самостоятельный ремонт с помощью инструментов. Ремонт может быть произведён только уполномоченной сервисной службой.  В целях безопасности, детали прибора должны заменяться только на родные. Производитель снимает с себя ответственность за повреждения, причинённые некомпетентным ремонтом.
Информация по инструкции

Пожалуйста, сохраните настоящую инструкцию и при необходимости предоставляйте её другим пользователям.
РАСПАКОВКА

Важно:

· Насадки на ножки гладильной доски пока не прикреплены 
· Поэтому лучше не вытаскивать доску из упаковки. Ножки могут поцарапать пол

· Вытащите насадки из упаковки А

· Установите насадки 3 на две ножки-подставки В

· После установки насадок освободите доску от упаковки

· После распаковки убедитесь в наличии следующих деталей:

1. Гладильная доска с бойлером под давлением, водный резервуар и утюг

2. Подставка под утюг

3,4.Закрепительные насадки (уже установлены)

5.Держатель шнура.

Выкиньте все пластиковые пакеты (упаковку), так как они могут быть опасны для детей!

ПЕРЕЧЕНЬ  ДЕТАЛЕЙ 

Гладильная доска

1. Гладильная поверхность (нагревающаяся)

2. Подставка при гладильной доске
3. Всасывающий/ выдувающий вентилятор

4. Отделение для утюга

5. Ножки для гладильной доски

6. Насадки-крепежи

7. Паровая труба

8. Закрепитель шнура

9. Утюг

10. Подставка под утюг (раздвигающаяся)

11. Резервуар для воды (съёмный)

12. Пульт управления

13. Отделение для шнура (сзади)

14. Переносная ручка

Утюг

15. Пробковая ручка

16. Кнопка  разового пара и кнопка длительного пара
17. Кнопка пара, направленного вниз

18. Контрольная лампочка нагрева

19. Диск выбора температуры

Пульт управления
20. Утюг вкл./выкл.

21. Индикатор «Недостаток воды»

22. Функция всасывания

23. Включатель/ выключатель парогенератора и нагрева гладильной поверхности

24. Выключатель функции всасывания/выдувания

25. Регулятор подачи пара

26. Индикатор «Давление возрастает»

КРАТКИЕ  ИНСТРУКЦИИ  ДЛЯ  ПОТРЕБИТЕЛЯ

Эти краткие инструкции просто описывают наиболее важные этапы использования прибора. В целях безопасности рекомендуем прочитать полностью настоящую инструкцию, которая описывает все основные функции. Пожалуйста, внимательно изучите наши рекомендации по безопасности.
1. СНАЧАЛА  ДО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРИБОРА.

Сначала вам необходимо установить на ножки прибора две насадки-крепежа.

Это важно: Не распаковывайте доску, пока не установите насадки-крепежи, так как вы можете поцарапать пол.

· Вытащите из упаковки насадки (1)

· Прикрепите насадки к двум ножкам (2)

· Освободите доску от упаковки и установите её на полу (так, чтобы переносная ручка смотрела вниз)

Это важно: Никогда не нажимайте на чёрную кнопку (находящуюся под доской), когда вытаскиваете доску из упаковки, потому что ножки могут встать неправильно!
2. УСТАНОВКА
· Установите гладильную доску на полу

· Установите резиновые насадки на ножки гладильной доски (чтобы не скользили)

· Следите за тем, чтобы  кнопка установки высоты была повёрнута  вниз. Возьмитесь за конец доски и потяните его вверх.

· Выберите для доски нужную высоту с помощью кнопки установки высоту.

Перед использованием прибора первое время вам необходимо установить подставку для утюга.

· Вставьте осторожно подставку для утюга в два отверстия с обратной стороны доски так, чтобы она установилась над гладильной доской. Убедитесь, что подставка не изогнута.
· Установите закрепитель кабеля в одном из двух отверстий на подставке к утюгу

· Раскрутите кабель и поставьте утюг на подставку. Закройте отделение.

· Вложите кабель в закрепитель кабеля.
На заметку:

· Устанавливайте гладильную доску так, чтобы никто не мог её нечаянно перевернуть, или причинить себе повреждения

· Используйте утюг в сухих местах

· Всегда используйте только нужные подходящие удлинители и тройники. Следите, чтобы не запутаться в проводах.

КРАТКИЕ   ИНСТРУКЦИИ   ДЛЯ   ПОТРЕБИТЕЛЯ 

3. ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ

· Открутите защитную крышку (под доской) вверх
· Достаньте резервуар

· Поверните крышку резервуара на четверть и снимите её

· Быстрым движением переверните резервуар и опустошите его

· Заполните резервуар водой (максимум 1,5 л.)

· Закрутите крышку назад (на четверть) и вставьте резервуар на место

Это важно:

· Максимальный объём резервуара – 1,5 л.

· Если резервуар пуст или вставлен неправильно, подача энергии будет прервана, и пар не будет подаваться

4. ПРОЦЕСС  ГЛАЖЕНИЯ
· Поверните селектор температуры в позицию подачи пара

· Откройте отделение для электрокабеля и размотайте кабель полностью (!)

· Включите прибор, нажав на кнопку вкл./выкл. В последствии нагрев отключится, достигнув необходимой температуры. А для этого необходимо всего 3-5 минут
· Используйте нужную кнопку для включения парогенератора

· Когда загорится контрольная лампочка «парогенератор», это говорит о том, что парогенератор готов к использованию. Этот процесс займёт также 3 минуты.

· Нажмите кнопку «подача пара» на утюге

Осторожно:  пар очень горячий: можно обжечься!

Предложения:

После включения утюга или после долгой паузы, не направляйте сразу пар на ту область, которую собираетесь гладить, чтобы не оставить на ткани никаких пятен.

ФУНКЦИЯ  ВСАСЫВАНИЯ И  ВЫДУВАНИЯ

· Чтобы установить данную функцию, выберите  «ИМПУЛЬС» (IMPULS)
· Функция всасывания (позиция 1)

· Функция выдувания (позиция 2). Это важно: используйте позицию 0 только в исключительных случаях, чтобы предупредить образование конденсации

· Даже если вы не использовали пар в течение некоторого времени, то после нажатия кнопки пара в течение 5 секунд пар вновь будет готов к использованию

· Последующие инструкции смотрите ниже

3. ПОСЛЕ  ГЛАЖЕНИЯ
· Выключите прибор и

· Высуньте вилку из розетки

· Оставьте прибор на некоторое время, чтобы он полностью остыл

· Уберите прибор, как это описано ниже

4. ЧИСТКА / ХРАНЕНИЕ

Проводите регулярно необходимое обслуживание
Подготовка прибора к использованию

ПЕРЕД  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ПРИБОРА  ПЕРВОЕ  ВРЕМЯ

Всегда помните о том, что нецелевое и неправильное использование прибора может повлечь непоправимые последствия. Пожалуйста, внимательно изучите нижеследующие инструкции и всегда соблюдайте следующие правила безопасности:
· Перед набором воды всегда отключайте утюг из сети

· Не дотрагивайтесь до гладящей платформы утюга: риск ожогов!

· Следите за тем, чтобы гладящая платформа не соприкасалась с электрокабелем

· Убедитесь, что пар направлен в нужную сторону и не причинит вам ожогов

· Защитная крышка должна быть закрыта во время работы парогенератора

· Чистку и обслуживание проводите только тогда, когда прибор выключен и полностью остыл

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРИБОРА

Утюг оснащён генератором и профессиональной платформой для глажения, предлагающей бесчисленные преимущества.
Профессиональный утюг:

· Как и в обычном утюге, в профессиональном утюге пар подаётся сверху. Множество паровых струек, проходя через ткань, отглаживают все складки, придавая ткани прекрасный вид.

· Благодаря правильно спроектированной гладящей платформе, утюг проглаживает ткань немедленно

· Благодаря комбинации парового и сухого глажения, время глажения значительно сокращается.

Наслаждайтесь сэкономленным временем!

Автоматическая система

· Благодаря автоматической системе нагрева, утюг готов к использованию уже после 3 минут включения прибора.

· Специально разработанная автоматическая система позволяет гладить без остановки: воду можно добавлять в любое время

· Функционирование автоматической системы: вода подаётся из резервуара в бойлер в равномерные отрезки времени, где она нагревается генератором и подаётся в виде пара.
Подготовка прибора к использованию

1. ПРАВИЛЬНАЯ   УСТАНОВКА
Перед использованием прибора вам необходимо установить две закрепляющие насадки на ножки.

ЭТО  ВАЖНО:

· Насадки на ножки не установлены производителем.
· Поэтому лучше пока не вытаскивать прибор из упаковки. Ножки могут поцарапать пол

· Вытащите насадки из упаковки (1)

· Установите насадки на двух противоположных ножках (2)

· Освободите доску от упаковки и расположите её на полу

Важно:  Никогда не нажимайте на чёрную установочную кнопку (под доской), когда вытаскиваете доску из упаковки, потому что ножки могут внезапно выпрямиться!

2. УСТАНОВКА

При установки прибора придерживайтесь следующих правил:

· Установите насадки на ножки, как описано в предыдущем параграфе

· Поставьте гладильную доску на ровную, твёрдую и сухую поверхность, рядом с розеткой

· Гладильная доска должна стоять там, где никто не сможет её нечаянно перевернуть и причинить себе вред таким образом

· Никогда не ставьте гладильную доску на или вблизи горячей поверхности или рядом с легко воспламеняющимися предметами.
· Никогда не ставьте гладильную доску на влажную поверхность

· Используйте утюг только в сухих местах

· Во избежании повреждений и ожогов, не оставляйте детей рядом с прибором и не позволяйте им играть вблизи прибора.

· Всегда используйте только подходящие удлинители и тройники. Следите за тем, чтобы они не были повреждены.

Устанавливайте гладильную доску в следующей последовательности:

· Установите гладильную доску на полу

· Закрепите резиновые насадки на ножках во избежании скольжения
· Нажимая на чёрную установочную кнопку, разберите доску и установите её на нужной высоте.

Подготовка прибора к использованию

Предложение: Прибор предусматривает максимально высокую установку, при которой руки будут напряжённо работать. Чтобы установить доску на наиболее подходящую высоту, следуйте ниже описываемым правилам:
· Встаньте напротив доски, руки по бокам, кулаки слегка сжаты
· Высота доски выбрана правильно, если ваши кулаки достают до доски, и при этом вы не сгибаете рук.

· Намного удобнее гладить, когда доска установлена на правильной высоте: попробуйте и вы убедитесь сами!

3. УСТАНОВКА  ПОДСТАВКИ  ПОД  УТЮГ

Перед тем, как пользоваться прибором первое  время, вам необходимо установить подставку под утюг.
Осторожно вставьте подставку в два отверстия с обратной стороны доски так, чтобы она стояла выше гладильной доски. Убедитесь, что подставка стоит ровно и не изогнута.

На заметку: После установки подставка под утюг крепко зафиксирована и её можно не снимать долгое время. Вы можете изменить позицию подставки во время глажения  (сделать всю поверхность доски доступной, например, для глажения брюк).
4. УСТАНОВКА  КРЕПЕЖА  ДЛЯ  ШНУРА  И  РАСПОЛОЖЕНИЕ  УТЮГА
· Вложите крепёж для шнура в одно из двух отверстий, расположенных на подставке к утюгу

· Вытащите утюг из коробки (нажмите на крышку, затем откройте её, поворачивая  в направлении против часовой стрелки)
· Раскрутите шнур, поставьте утюг на подставку на гладильной доске
· Вставьте шнур в крепёж.   Крепёж для шнура эффективно защищает одежду от передвижения/ скольжения и провод от изнашивания. Поэтому его можно использовать всё время работы с прибором.

· Закройте крышку, нажав на неё до звукового щелчка. Убедитесь в том, что шнур смотался в отверстие справа от крышки.

Подготовка  прибора  к  использованию
5. ИНФОРМАЦИЯ   ПО  НАБОРУ  ВОДЫ
При работе с данной гладильной системой используйте обычную водопроводную воду.

Предложения:

· Нежелательно использование жёсткой воды, так как она может вызвать коррозию

· Не используйте дождевую и дистиллированную воду

· Никогда не добавляйте в воду никаких химикатов, кондиционеров, бальзамов

· Остатки извести будут накапливаться в парогенераторе всё время, в зависимости от жёсткости воды и частоты использования. Поэтому необходимо периодически проводить чистку парогенератора от известкового налёта. 
6. КАК  ЗАПОЛНЯТЬ   РЕЗЕРВУАР   ВОДОЙ
· Отключите прибор из сети

· Открутите крышку безопасности

· Выньте резервуар

На заметку: Чтобы не пролить воду, вынимая резервуар, положите вниз тряпку

· Поверните крышку на четверть и откройте её

· Быстро выньте резервуар и опустошите его

· Наполните резервуар водой (максимум 1,5 литра)

· Закрутите назад крышку (на четверть) и вставьте резервуар на место

Это важно: 
· Максимальная ёмкость резервуара -1,5 литра

· Если резервуар пуст или вставлен неправильно, прибор перестаёт нагреваться и пар не поступает.
Подготовка   прибора   к  использованию 
7. ВЫБОР   ТЕМПЕРАТУРЫ

· Для парового глажения: всегда ставьте рычаг регулятора температуры в позицию «пар», иначе температура утюга будет слишком низкой для выполнения данной функции, и вода будет просто капать

·  Позиция «пар» расположена в специально обозначенном секторе -  между знаками: «..» и «…». Все виды ткани можно гладить этой температурой

На заметку: Требования по глажению, описанные на этикетках одежды, белья относятся только к сухому глажению. Не нужно их соблюдать при паровом глажении.  Если ткань очень деликатная, мы рекомендуем использовать специальную подушечку или покрывать ткань специальной тряпочкой.
8. ВКЛЮЧЕНИЕ  ПРИБОРА  В  СЕТЬ

· Откройте отделение для электрошнура (нажмите на крышку, затем откройте её)
· Чтобы кабель не перегрелся, он должен быть ВСЕГДА полностью развёрнут. Закройте крышку
· Подключите гладильную доску в сеть (230 В.)

· Включите прибор, нажав на кнопку «on/off» (контрольная лампочка загорится, что свидетельствует о нагревании прибора). Когда желаемая температура гладящей платформы достигнута, лампочка погаснет. Процесс нагревания утюга составляет 3-5 минут.

· Включите парогенератор, нажав на кнопку «on/off» (контрольная лампочка снова загорится). Гладящая платформа снова начнёт нагреваться. Термостат постоянно регулирует процесс нагревания гладильной доски. Прибор может издавать звук при нагревании. Это нормально, и не должно вас беспокоить.

· Когда загорится контрольная лампочка «парогенератор», желаемое давление достигнуто, и парогенератор готов к использованию

· Парогенератору необходимо 3 минут для нагревания.

На заметку: При первичном использовании прибора от него может исходить небольшой запах. Это – технический фактор, и он не должен вас беспокоить.

9. ПАРОВОЕ  ГЛАЖЕНИЕ

· Когда контрольная лампочка «парогенератор» загорится на доске, и на утюге также будет гореть контрольная лампочка, функция парового глажения готова к использованию.

· Нажмите на кнопку «подача пара» на утюге. Осторожно: пар очень горячий! Вы можете обжечься! 
На заметку: Когда только включили утюг или после долгой паузы, не направляйте первую струю пара на область глажения, так как это может оставить пятна на ткани.
Прерывание пара

Чтобы приостановить подачу пара, просто отожмите кнопку пара на утюге.

Длительный пар

Нажимая на кнопку пара, вы можете выбрать одну из следующих опций подачи пара:

· Нажмите на кнопку пара (удерживайте её в таком состоянии)
· Закрепите кнопку пара для «длительного пара»

· Чтобы прервать подачу пара, отожмите кнопку назад

На заметку: Если регулятор стоит на показателе «минимум», влага может скапливаться за короткое время, и на гладящей поверхности могут появляться капли. 

Перемещение утюга: Во время пауз оставляйте утюг на специально предназначенной подставке к утюгу.

10. ФУНКЦИЯ  ВСАСЫВАНИЯ/ВЫДУВАНИЯ  

ФУНКЦИЯ  ВСАСЫВАНИЯ

Эта функция позволяет впитывать лишний пар, который не нужен в процессе глажения. В то же время данная функция позволяет охлаждать ткань, позволяя ей принимать нужную форму и вид так, что сразу после глажения её сразу можно убирать в шкаф. Процесс нагревания гладящей поверхности предотвращает образование влаги как на самой гладящей поверхности, так и на ткани.
Рекомендации: 

· Благодаря этой функции лёгкие ткани (такие как шёлк), как бы прикреплены к доске и таким образом не подвержены скольжению.

ФУНКЦИЯ  ВЫДУВАНИЯ

Эта функция (также известная техника холодного глажения) – очень важное подспорье при проглаживании тяжёлых участков ткани. До настоящего времени эта функция использовалась только в профессиональных центрах.

Мягкая воздушная подушка, производимая действием этой функции, помогает в процессе глажения, правильно располагая участки ткани на гладильной поверхности.

Указания к применению: 

· Разложите ткань на гладильной доске

· Поверните регулятор «всасывание/выдувание» в позицию выдувания (нажав  вниз)

· Нажмите на кнопку пара и пробегитесь утюгом без особого нажима

Функции кнопки

· Гладящая платформа автоматически начинает нагреваться, когда вы нажимаете на кнопку парогенератора. Встроенный термостат постоянно контролирует температуру
· Функции всасывания/выдувания регулируются  переключателем: функция всасывания (позиция 1), функция выдувания (позиция 2), выключение (позиция 0)
· Можно выбрать функцию «Импульс», между функциями «IMPULS» и «ON». Эта функция активирует действие без нажатия на кнопку пара и продолжается в течение 5 секунд после того, как вы отжали кнопку

· Отключение в позиции «OFF»

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  НАБОР  ВОДЫ
Когда загорится лампочка «нехватка воды», вам необходимо долить воду. Без воды пар не может поступать.

· Вытащите резервуар. 

На заметку: Чтобы избежать пятен на полу, подложите вниз тряпку

· Открутите крышку на четверть и снимите её

· Быстро выньте резервуар и вылейте всё содержимое из него

· Наполните резервуар водой (максимум 1,5 л.)

· Заверните крышку назад, вставьте резервуар на место

Это важно: 

· Максимальная ёмкость резервуара – 1,5 литра

· Если резервуар пуст или вставлен неверно, прибор перестаёт работать, и пар не может поступать

12. СУХОЕ  ГЛАЖЕНИЕ

Подготовка прибора

· Поставьте утюг на подставку

· Выберите на регуляторе температуры нужный уровень: • = синтетические ткани (минимальная температура), •• = шёлк/ шерсть (средняя температура), ••• = хлопок, лён (максимальная температура)

Разделите вещи для глажения в зависимости от качества ткани и указаний на ярлычках. Начинайте гладить первыми те вещи, для которых предусмотрена низкая температура.
Включение прибора 

· Включите прибор в сеть

· Нажмите включатель на приборе (контрольная лампочка включения загорится). Также загорится контрольная лампочка на утюге. Позже эта лампочка погаснет, когда платформа достигнет необходимой температуры. Нагрев утюга занимает 3-5 минут.

Сухое глажение

· Не нажимайте на кнопку пара при сухом глажении
Во время пауз, ставьте утюг на подставку
После сухого глажения:

· Выключите прибор, нажав на кнопку выключения (контрольная лампочка погаснет)

· Отключите прибор от сети. Оставьте прибор на время, чтобы он полностью остыл.

Это важно: Всегда убирайте прибор на хранение после того, как он полностью остыл!

После  глажения

13. ПОСЛЕ  ГЛАЖЕНИЯ

Когда вы гладите долгое время с использованием пара, поверхность гладильной доски может становится влажной. После глажения оставьте прибор на несколько минут.

· Выключите прибор, нажав на выключатель

· Отключите прибор от сети

· Выньте и опустошите водный резервуар

· Оставьте прибор до полного остывания

· Поставьте доску в наивысшую позицию

· Поставьте утюг на стол, убедитесь, что шнур впереди ножек
· Откройте отделение для утюга

· Сверните шнур с правой стороны вокруг утюга и положите утюг в специальное отделение (передней заострённой частью вперёд и ровной частью назад)

Это важно: Не переживайте/ не передавливайте шнур

· Закройте крышку отделения для утюга (она должна защёлкнуться)

· Откройте крышку отделения для электрошнура, сверните его кольцами. Закройте крышку
· Нажмите на подставку к утюгу на гладильной доске

· Переместите держатель шнура. Его можно оставить на гладильной доске (вложите в одно из двух отверстий)

· У гладильной доски есть удобные поручни, которые помогают при транспортировке прибора. Сложите гладильную доску и поставьте её в выбранное место на хранение.

· Одной рукой активируйте систему закрепления высоты на гладильной доске. Другую руку положите на середину доски, нажмите на неё, надавливая вниз. 
· Убедитесь, что доска не скользит и не шатается. Храните доску там, где сухо и где нет доступа детям

Это важно:

· Чтобы предупредить непроизвольное раскрытие доски, никогда не активируйте  систему закрепления высоты, когда доска находится в вертикальном положении: риск повреждения!

· Никогда не оставляйте доску на транспортных поручнях в вертикальном положении (она может соскользить или зашататься) 

Чистка
На заметку: Перед чисткой прибора всегда отключите прибор из сети. Начинайте чистку, только когда прибор полностью остыл!

Это важно: Не погружайте прибор в воду и не мойте его под проточной водой. Никогда не используйте шлифующих материалов или щёток для чистки прибора.

Платформа утюга

Очень осторожно протирайте платформу утюга с помощью «голубой» гладкой губки

Как это делается: Остывшую платформу протирайте губкой вдоль (от верхней части к низу), затем хорошо высушите

Это важно: Никогда не используйте «зелёные/ жёлтые» губки и не трите платформу круговыми движениями, так как это может поцарапать её.

Гибкие части

Гибкие части утюга следует чистить только с помощью влажной тряпочки, затем оставить до полного высыхания. Никогда не используйте заострённые или шлифующие химические предметы для чистки.

Когда прибор не используется, отключите его от сети. Храните прибор в сухом месте, где нет доступа детям. Температура при хранении должна быть не менее 5 градусов по-Цельсию, чтобы предупредить замерзание воды. 
Если прибор не используется долгое время, вылейте оставшуюся воду из резервуара и защитите прибор от влаги, пыли и грязи.

Перестановка  парогенератора

Чтобы облегчить обслуживание прибора, паровой генератор следует перенести.
Это важно: Перед перестановкой парогенератора оставьте прибор остывать не менее чем на 4 часа (есть риск ошпаривания или обжога).

· Отключите прибор от сети
· Возьмите утюг и поставьте его на доску

· Из специального отделения выньте электрический кабель полностью

· Выньте водный резервуар

· Снизу открутите все шурупы

· Возьмите парогенератор, расположенный в задней части доски

· Необходимо регулярно чистить прибор от извести и налёта. С наличием определённых навыков эту чистку можно проводить дома.

Как проводить операции по обслуживанию:

· Держите прибор над миской (или над раковиной)

· Положите остывший утюг на бок, убедитесь, что он не упадёт

· Переверните парогенератор, чтобы отделить известковый налёт с внутренней стороны бойлера

· Снимите круглую защиту внизу прибора, слегка повернув против часовой стрелки (следуйте указанным символам)

· Откройте замок внизу прибора, отвинтив шурупы шестиугольной отвёрткой (6мм.)
· Переверните прибор, чтобы полностью вылить воду и осадок

· Вставьте шурупы назад, закрутите их, но не плотно (нет необходимости слишком сильно их закручивать).  Поместите назад круглую защиту, повернув её на треть

· После выполненных действий по обслуживанию поместите парогенератор назад (до щелчка) и закрутите назад замок.

Это важно: 

· Никогда не используйте химикатов и различных средств для удаления извести при чистки парогенератора

· Никогда не проводите чистку прибора, если парогенератор находится под давлением

· Всегда  очищайте прибор после того, как он полностью остыл

Замена подкладки

Во время использование подкладка и покрытие могут износиться. Поэтому её следует время от времени заменять. По причинам безопасности (нагревание гладящей поверхности) и для обеспечения лучшего результата, используйте только родные подкладки и покрытия.

Подкладки из других материалов не подходят для этого прибора и могут расплавиться во время работы. Родные подкладки и покрытия можно приобрести в специальных сервисных центрах.

Аксессуары (не включены)
«STIRO» - специальная подкладка 
«STIRO» предназначена для проглаживания особо трудных частей деликатных тканей.
