1. Винты, используемые при установке.

2. Закрепление ведущего эксцентрика (в сборке).

1) Обильно смажьте ось ведущего эксцентрика (1) и резиновую поверхность на задней стороне смазкой, входящей в комплект поставки машины. (См. рис.)

2) Используя винты (А), закрепите ось ведущего эксцентрика (в сборке) на основании головы машины (2).

3) Используя винты (В), закрепите основание ведущего эксцентрика (3) на задней поверхности основания головы машины так, чтобы ось эксцентрика могла свободно двигаться вверх-вниз.

4) Установите стопорное кольцо (4) на оси эксцентрика.

3. Установка устройства смены скоростей (в сборке) и основания сдвигающего устройства (в сборке).

1) Расположите основание головы машины (1) к себе задней стороной.

2) Закрепите устройство смены скоростей (в сборке) (2) при помощи винтов (С).

3) Закрепите основание сдвигающего устройства (3) при помощи винтов (D).

4) Натяните пружину, придающую напряжение сдвигающему устройству (4), между стопорной скобой (в сборке) (5) и скобой (6).

4. Установка натяжного ролика (в сборке).

1) Закрепите соединительное звено натяжного ролика (1) шестигранными винтами (2), поставляемыми вмести с механизмом передачи.

2) Установите штыри (4) и войлочные прокладки (5) на голову машины.

3) Еще раз обильно смажьте ось эксцентрика и основание оси эксцентрика. Также смажьте конец оси эксцентрика и головку винтов скобы эксцентрика.

5. Установка основания головы машины (в сборке).

1) Присоедините сливную воронку (1) к сливному отверстию (Ф25) в столе при помощи деревянных винтов (Е).

2) Поставив основание головы машины (в сборке) на стол, закрепите его при помощи затяжных гаек (3) (используйте плоские шайбы (4)) с нижней стороны стола.

6. Установка двигателя.

1) Установите двигатель (1) на основание двигателя (2) при помощи винтов (F), используйте плоские шайбы (3), пружинные шайбы (4) и гайки (5).

2) Поместив амортизационные прокладки (6) между нижней поверхностью стола и основанием двигателя, закрепите основание двигателя при помощи болтов (G), плоских шайб (7) и гаек (8).

Затяните гайки так, чтобы конец болта был на одном уровне с гайкой или так, чтобы болт (G) выступал за гайку на 0,5 мм.

Как установить защитный экран.


Установите защитный экран в положении, показанном на рисунке, при помощи установочной скобы и установочных винтов.








































В начале заполните полости, на которые указывают стрелки, смазкой, поставляемой вместе с машиной.
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