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3. Опустите регулятор уровня лапки, затем нажмите клавишу «Старт/Стоп», чтобы начать шить. После того, как машина сделает 5-6 стежков нажмите клавишу «Старт/Стоп» снова, чтобы остановить машину.
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4. Отрежьте кончик нити у начала шва. Если начало шва находится под лапкой, поднимите уровень лапки и отрежьте нить.

*    Если конец нити останется неотрезанным, 

во время вышивания на него будут накладываться строчки, что не позволит отрезать нить после завершения вышивки.
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5. Нажмите клавишу «Старт/Стоп», чтобы снова начать шить. Курсор «+», передвигающийся по строчке, показывает часть рисунка, которая вышивается в данный момент.

  6. Когда вышивание нитью первого используемого цвета закончено, машина автоматически отрежет нить и остановится. Следующий цвет нити переместится в верхнее окно на дисплее.
7.  Поднимите уровень лапки и уберите нить. Заправьте машину нитью следующего используемого цвета
8.  Повторите ту же операцию для вышивания следующим цветом.
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