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УТЮГ С ПАРОГЕНЕРАТОРОМ
Модель Bravissimo 28 Non Stop[image: image1.jpg]



Уважаемый покупатель, 

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на утюге с парогенератором марки TAURUS. Использование передовых технологий, современный дизайн, функциональность, а также соблюдение строгих требований к качеству гарантирует Вам продолжительную эксплуатацию прибора.

Описание

А
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ утюга

В
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ парогенератора

С
Индикатор включения утюга 

D
Индикатор включения парогенератора

Е
Индикатор готовности пара

F
Пробка резервуара для воды

G
Индикатор отсутствия воды в парогенераторе

Н
Парогенератор

I
Крышка кейса
J
Кнопка автоматической смотки сетевого шнура

К
Регулятор пара


L
Кнопка автоматической смотки парового рукава

M
Подставка для парового рукава («антенна»)

N
Накладка на подошву*

O
Кнопка подачи пара на утюге

P
Подставка для утюга

Q 
Фиксатор для непрерывной подачи пара

R 
Регулятор температуры утюга

S
Резервуар для воды

T
Отверстие для очистки бойлера

(*) Приобретается в качестве дополнительного аксессуара

Рекомендации и меры безопасности
· Перед тем, как приступить к использованию утюга с парогенератором, внимательно прочтите данную инструкцию и сохраняйте ее в течение всего срока жизни прибора.

· Перед подключением к электрической сети убедитесь, что напряжение в ней соответствует напряжению, указанному на приборе, розетка имеет надежное заземление и рассчитана не менее чем на 10А.
· Перед заполнением парогенератора убедитесь, что прибор отключен от сети (рис. 1).

· Во время функционирования прибора пробка резервуара для воды (F) должна быть закрыта.

· Не оставляйте включенный гладильный центр без присмотра, а также не включайте прибор, если вы не собираетесь пользоваться им немедленно. 

· Длительное нахождение утюга, нагретого до максимальной температуры, на базе, может повлечь за собой изменение цвета базы, однако Это никак не отразится на работе прибора.

· Не рекомендуется закрывать крышку кейса (I), если утюг включен или еще не остыл.
· Для предотвращения образования накипи в бойлере рекомендуется заливать в парогенератор дистиллированную или кипяченую воду.

· Не включайте аппарат, если у него поврежден шнур электропитания, или при наличии неисправностей в работе. 

· Не используйте прибор в целях, не предусмотренных настоящей инструкцией по эксплуатации.

· При отключении прибора из розетки, не дергайте за шнур. Возьмитесь рукой за вилку и аккуратно выньте ее, придерживая розетку другой рукой.

· Всегда отключайте прибор из розетки и дайте ему остыть прежде, чем приступить к его чистке или любым другим манипуляциям с ним.
· Не беритесь за вилку или шнур электропитания мокрыми руками.
· Не оставляйте включенный гладильный центр без присмотра, а также не включайте прибор, если вы не собираетесь пользоваться им немедленно. Прибор предназначен для домашнего использования.

· Данный прибор предназначен для использования взрослыми людьми. Не позволяйте детям или инвалидам пользоваться гладильным центром без присмотра.

· Любое несоответствующее использование прибора или несоблюдение инструкций по эксплуатации освобождают производителя от гарантийных обязательств по ремонту, а также снимает ответственность с изготовителя.

Рекомендации перед первым использованием прибора

При первом включении утюг может слегка дымиться, т.к. некоторые его детали смазываются маслом в процессе производства. Через некоторое время дым перестанет идти.

Заполнение резервуара для воды (рис. 1)

· Отключите прибор из розетки.

· Поместите его на горизонтальную устойчивую поверхность. 

· Снимите крышку резервуара для воды (F) и заполните резервуар (S) водой. 
· Закройте крышку резервуара (F).

Глажение с паром

Перед тем, как приступать к глажению с паром, необходимо заполнить резервуар (S) водой.  

· Полностью вытяните шнур электропитания и включите прибор в розетку. 

· Откройте крышку кейса и достаньте утюг.

· Вытяните паровой рукав на максимальную длину.

· При помощи регулятора температуры (R), установите желаемую температуру глажения в зависимости от типа ткани (Рис. 2).

	Регулятор

температуры
	Тип ткани
	Пар

	*
	Нейлон, шелк, синтетика
	–   

	**
	Шерсть
	–   

	***
	Хлопок
	+

	MAX
	Лен
	+


Не рекомендуется использовать пар в положениях «*» и «**», так как в этом случае с подошвы утюга может капать вода.

· Включите утюг при помощи кнопки (А) и парогенератор при помощи кнопки (В). Загорятся соответствующие световые индикаторы (Рис. 3).

· Дождитесь, когда загорится индикатор готовности пара (Е) (рис. 4). При первом нажатии на кнопку подачи пара (О) с подошвы утюга могут капнуть несколько капель воды, поэтому первую струю пара рекомендуется направить в сторону, а не непосредственно на вещи, которые Вы собираетесь гладить. 
· Для увеличения подачи пара, поворачивайте регулятор пара (К) по часовой стрелке. Для уменьшения подачи пара – против часовой стрелки (рис. 3). 

· Для глажения с паром нажмите кнопку (О) на утюге. Подача пара прекратится, когда вы отпустите кнопку. Для непрерывной подачи пара нажмите кнопку фиксации пара (Q) (Рис. 5). 

· Когда прибор готов к работе, загорится световой индикатор (Е). В процессе работы прибора он будет попеременно включаться и выключаться. Время от времени Вы также будете слышать шум насоса, который будет подавать воду в бойлер. При этом Вы можете продолжать гладить.

· Если в резервуаре (S) закончилась вода, загорится индикатор (G). 

Как долить воду в резервуар, не прекращая глажения

· Резервуар для воды (S) не является генератором пара и не имеет давления внутри. Поэтому воду в него можно доливать в любой момент. Это означает, что вы можете не прерывать глажения, доливая воду в резервуар.

· Заполните резервуар, как описано в разделе Заполнение резервуара.

Глажение без пара

· Подключите прибор к электрической сети. При помощи переключателя температуры (R), установите необходимую температуру. Затем нажмите кнопку включения утюга (А).

Глажение с вертикальным паром (рис. 7)

При помощи вертикального пара, Вы можете отглаживать висящие шторы, одежду на вешалках и т.д. Для этого:

· Установите регулятор температуры утюга (R) в положение максимум, поворачивая его по часовой стрелке до конца (рис. 2).

· Зафиксируйте кнопку подачи пара (Q) и, держа утюг в вертикальном положении, водите им вверх-вниз на расстоянии 1-2 см от ткани.
Внимание: При глажении хлопка и льна рекомендуется прикасаться подошвой утюга непосредственно к поверхности ткани. Для прочих, более нежных тканей, подошву утюга рекомендуется держать в нескольких сантиметрах от ткани.
· Для того, чтобы отглаженная ткань не лоснилась, рекомендуется использовать насадку (N).

Чистка и уход

· Отключите прибор от сети и дайте ему остыть прежде, чем приступать к чистке или каким-либо манипуляциям с ним. 

· Протрите утюг и корпус прибора влажной тряпочкой, смоченной несколькими каплями моющего средства, и тщательно просушите. 

· Не используйте абразивные вещества и растворители для чистки прибора.

· Не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость, не помещайте его под кран с водой. 
Предотвращение образование накипи 
Уход за бойлером
Приблизительно 1 раз в 2 месяца (в зависимости от частоты использования) рекомендуется проводить очистку системы парообразования от накипи. Для этого: 
1. Отключите прибор из розетки.

2. Вылейте всю воду из резервуара (S).

3. Затем вылейте всю воду из парогенератора (Н) при помощи отверстия (Т). Для этого открутите пробку, поворачивая ее в направлении против часовой стрелки. Вылейте воду и закрутите пробку, поворачивая ее по часовой стрелке до упора.
4. Залейте в резервуар (S) 0,6 л воды (желательно кипяченой), предварительно растворив в ней декальцинатор, рекомендованный маркой TAURUS, или слабый раствор уксуса (75% воды на 25% уксуса). 
5. Подключите утюг к электрической сети и включите его в режиме глажения без пара (нажмите кнопку А). Оставьте прибор включенным приблизительно на 2 часа.

6. Отключите прибор от сети.

7. Вылейте воду из резервуара (S). Затем залейте в него 0,5 л чистой воды (желательно кипяченой), взболтайте ее и вылейте. Повторите эту операцию 3-4 раза. 
8. Затем вылейте воду из парогенератора (Н). Залейте в него 0,5 л чистой воды (желательно кипяченой), взболтайте ее и вылейте. Повторите эту операцию 3-4 раза.
9. Закройте парогенератор (Н), тщательно завернув пробку (Т) по часовой стрелке до конца.

Уход за бойлером
Когда система подачи пара в утюг засоряется, с подошвы может начать капать вода. Для того, чтобы этого не происходило, рекомендуется производить очистку утюга не реже 1 раза в 3-4 месяца. 

Перед тем, как приступать к очистке утюга, заполните водой резервуар (S). После этого:

1. Включите прибор в сеть в режиме глажения с паром (нажмите кнопки А и В).

2. Установите регулятор температуры утюга (R) в позицию MIN.
3. Дождитесь, когда загорится индикатор готовности пара (Е).

4. Зафиксируйте подачу пара при помощи кнопки (Q) и выпускайте непрерывную струю в течение примерно 5 мин. После этого отпустите кнопку подачи пара. 
Неисправности и способы их устранения

Если в работе прибора обнаружились неполадки, обращайтесь к приведенной ниже таблице. 

	Неисправность
	Возможная причина
	Способ устранения

	При нажатии на кнопку подачи пара (О) из отверстий в подошве льется вода.
	Утюг недостаточно горячий – регулятор температуры (R) находится в положении «*» или «**».
	Установите регулятор температуры (R) в положение максимум «***». 

	
	Резервуар для воды переполнен.
	Вылейте лишнюю воду из резервуара.

	
	Резервуар для воды находится в наклонном положении.
	Установите резервуар на плоскую поверхность.

	Утюг не нагревается, индикатор включения утюга (С) не загорается.
	Кнопка (А) находится в положении ВЫКЛ.
	Включите утюг при помощи кнопки (А).

	
	Регулятор температуры (R) находится в положении MIN.
	Установите регулятор температуры на больший уровень нагрева.

	
	Отсутствует электрический ток.
	Убедитесь, что прибор включен в сеть.

	Из отверстий на подошве утюга высыпается накипь.
	В системе подачи воды и пара скопилась накипь.
	Следуйте инструкциям в разделе Предотвращение образования накипи 

	Из отверстия для очистки бойлера (Т) выходит пар.
	Пробка (Т) недостаточно плотно закручена.
	Дайте прибору остыть и закрутите пробку (Т) поплотнее.

	Нет пара при нажатии на кнопку подачи пара (О).
	Резервуар пуст.
	Очистите резервуар для воды (S), как описано в разделе Предотвращение образования накипи

	
	Кнопки (А) и (В) находятся в положении выключено.
	Включите кнопки (А) и (В).

	При включении аппарата из него доносятся шумы.
	В бойлере остался пар после последнего сеанса глажения. 
	Нажмите кнопку (О) на утюге для того, чтобы выпустить остатки пара.

	
	Прибор остыл (а шумы вызваны расширением бойлера).
	Через несколько минут звуки прекратятся.

	Паровой рукав не сматывается
	Паровой рукав перекручен.
	Расправьте паровой рукав и смотайте его еще раз.


Если таблица не помогла Вам устранить неисправность, не пытайтесь починить прибор самостоятельно, так как это может быть опасно. Все ремонтные работы, включая замену электрошнура, должны производиться авторизированным сервисным центром TAURUS. 
Экология и защита окружающей среды
· В соответствии с требованиями по охране окружающей среды, упаковка изготовлена из материалов, предназначенных для вторичной переработки. Если Вы захотите ее выбросить, то можете воспользоваться специальными контейнерами, предназначенными для каждого типа материала.

· Ни прибор, ни его упаковка не содержат материалов, которые могут быть опасными для окружающей среды.

· По окончании полезной жизни прибора не выбрасывайте его в общественный контейнер для мусора. Воспользуйтесь специальными контейнерами (обратитесь за консультацией в ближайший социальный центр).

Настоящий прибор изготовлен в соответствии с требованиями Директивы 73/23/ЕС о Низком напряжении и Директивы 89/336/ЕС об Электромагнитной Совместимости электрических приборов.
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Изделия марки TAURUS соответствуют всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены. В соответствии с законом РФ «О Защите Прав Потребителей», срок службы на продукцию TAURUS устанавливается равным трем годам с момента приобретения. При бережном использовании и соблюдении правил эксплуатации, изделия могут иметь значительно больший срок службы, чем установленный в соответствии с Российским законодательством.
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