ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Подключение кабеля

ВНИМАНИЕ

· В качестве источника питания используйте только бытовое электричество. Использование других источников питания может привести к возгоранию, электроударам,  повреждению машины.
· Выключите питание и выньте вилку из розетки при следующих обстоятельствах:
-   Если Вы не находитесь рядом с машиной
-    После завершения работы с машиной
-    Если во время работы произошло падение напряжения сети
-    Если машина   работает ненормально из-за плохого контакта с сетью-   Во время короткого замыкания

ВНИМАНИЕ

· Не используйте удлинители или сетевые адаптеры, в которые подключены другие приборы. Это может привести к возгоранию или удару электрическим током.

· Не прикасайтесь к вилке влажными руками. Это может привести к удару электрическим током.

· Перед отключением вилки, всегда выключайте питание машины. Отключайте машину от сети, держась за вилку. Не тяните за провод – это может повредить его или привести к возгоранию или удару электрическим током.

· Следите за тем, чтобы провод не был надрезан, поврежден, модифицирован, прижат, перекручен и т.д. .Не ставьте на провод тяжелые предметы. Следите за тем, чтобы провод не нагревался. Это может привести к повреждению кабеля и возгоранию. Если вилка или провод повреждены, обратитесь в авторизованный сервисный центр и отремонтируйте их перед продолжение использования машины.

· Если Вы не используете машину долгое время, отключите провод от швейной машины. В противном случае это может привести к возгоранию.
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1. Подключите провод в гнездо машины, а затем к источнику питания.

· Основной переключатель питания

· Провод питания

· 2. Для того, чтобы включить машину, переведите основной переключатель питания в положение "I" .

· OFF 

· ON

· 3. Для того, чтобы выключить машину, переведите основной переключатель питания в положение "О".  
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