ВЫБОР СТРОЧКИ
Выбор строчки
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1. Включите питание машины. На дисплее появится изображение как ни иллюстрации слева. Автоматически вызвана наиболее часто используемая строчка «1-01 простая строчка слева».
*    Нажмите клавишу “Utility Stitch”
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   2. Клавишами                                          выберите нужную строчку.

1. Просмотр выбранной строчки

2. Экран выбора строчки

3. Нажмите клавишу строчки, которую Вы хотите использовать.
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· Экраны выбора строчки
Прямые/оверлочные/простегивающие строчки          Декоративные строчки
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Для перехода к следующей странице, нажмите
Узоры
                                                Петли                      Строчки шитья в разных направлениях
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· Использование функции “Отражения строчки”
В зависимости от типа строчки, Вы можете использовать функцию «Отражение строчки».
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Если на дисплее при выборе строчки появился символ           , значит создание зеркального отражения строчки возможно.
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ВНИМАНИЕ
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 Если символ             высветился светло-серым цветом после того, как Вы выбрали строчку, создание зеркального изображения невозможно (это относится к петлям и шитью в разных направлениях)
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Нажмите клавишу             . 
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Клавиша высветится как              , что означает возможность создания существует.
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• Сохранение выбранного типа строчки
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Изначально в машине уже сделаны установки ширины стежка зигзаг, длины стежка,  натяжения нити, автоматического обрезания нити и шитья закрепляюшей строчки. Если же Вы хотите изменить эти установки, Вы можете внести изменения и нажать клавишу                для любой строчки. Установки по умолчанию будут изменены.  
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Пример:     Вы всегда используете длину стежка, равную 2мм (1/16 дюйма)

1. Выберите прямую строчку
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2. Установите длину стежка на 2 мм (1/16 дюйма) и нажмите клавишу
3. Вернитесь к главному меню или выключите машину. В следующий раз при выборе строчки, Вы увидите,что установленная по умолчанию длина стежка изменилась на 2 мм.
ВНИМАНИЕ
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•   Вы можете изменить любые установки на экране таким же образом, что и длину стежка.
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· Если Вы не нажмете клавиши                или               после сохранения новых установок строчки, они будут показаны на дисплее при выборе строчки и даже после отключения питания.
[image: image69.png]



* Нажмите клавишу                 для того, чтобы вернуться к установкам по умолчанию.

3 - 12
Использование функции типа шитья

[image: image70.png]



Вы также можете выбрать тип строчки, используя клавишу

Нажмите эту клавишу, если Вы не уверены, какую строчку Вам следует использовать. Например, если Вам нужеи обметочный шов, но Вы не знаете, какой из разновидностей Вам наиболее подходит. Данный способ выбора строчки рекомендуется для начинающих.
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1. Нажмите клавишу screen.
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2.  Нажмите одну из клавиш, соответствующую типу шитья

Пример: Информация об обметочном шве
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* Нажмите                   , чтобы вернуться к главному меню.
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3. В верхней части экрана изображены виды обметочных швов с разъяснениями. Прочтите разъяснения и выберите необходимый Вам вид.
4. На дисплее появились инструкции по шитью выбранным     типом строчки.
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5. Клавишей         перейдите к следующей части экрана.
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Пользуясь стрелками                переходите к следующей             или в                                     или возвращайтесь к предыдущей частям экрана (на одну страницу)                     одну страницу).
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Пользуясь стрелками                 , пропускайте больший            отрезок информации на экране.
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* Для возврата к меню строчек, нажмите
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ТИПЫ СТРОЧЕК
Прямые строчки
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1. Выберите строчку.
Если выбранная строчка отмечена знаком «II» вверху клавиши, значит для этой строчки Вы можете делать закрепляющую строчку.
Если выбранная строчка отмечена знаком «.» вверху клавиши, значит для этой строчки Вы не можете делать закрепляющую строчку.
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Прямая строчка (игла слева)
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 Прямая строчка (игла слева)
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               Прямая строчка (игла по середине) 
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               Прямая строчка (игла по середине)

[image: image83.png].m

n

g n
A

I ot
0 e
A

@

|

n




               Тройная прямая строчка (игла слева)       

Строчка для ткани типа «стрейч»
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Декоративная прямая строчка (игла слева)  
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          Наметочный шов 


1. Обратная строчка
   1. Игла слева


2. Закрепляющая строчка   2. Игла посередине
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2. Установите лапку “J”. Придерживая концы нити и ткань левой рукой, поверните рукоятку свободного хода маховика правой рукой и опустите иглу. Это начальная позиция для шитья.
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3. Опустите прижимную лапку и нажмите кнопку шитья в обратном направлении, чтобы сделать 3-4 стежка. Затем нажмите кнопку «Старт/Стоп», чтобы продолжить шить вперед. Машина медленно начнет шить.
 ВНИМАНИЕ

Следите за тем, чтобы игла во время шитья не попала на наметочную булавку.

[image: image16.png]



4 В конце строчки нажмите кнопку шитья в обратном направлении, чтобы сделать 3-4 закрепляющих стежка.
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5. Нажмите кнопку автоматического отрезания нити.
*   Если клавиша автоматического отрезания нити и шитья в обратном направлении выбраны, закрепляющие стежки в начале и конце шва будут прошиваться автоматически при нажатии кнопки «Старт/Стоп». Нажав клавишу шитья в обратном направлении, прошейте обратную строчку и автоматически отрежьте концы нити в конце шва.
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· Изменение положения иглы (только для строчек при положении иглы слева)
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Если Вы выбрали строчку с положением иглы слева, пользуясь клавишами «+» и «-» в окне ширины строчки, Вы можете изменять положение иглы. Рассчитайте расстояние от правого края лапки в соответствии с шириной стежка, затем совместите край лапки с краем ткани во время шитья.
can use  -land  +  in the Stitch Width display to change
the position of the needle. Match the distance from the right edge of the presser foot to the needle with the stitch width, then align the edge of the presser foot with the edge of the fabric during sewing for an attractive finish.
1. Ширина стежка
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6.5 mm (1/4 дюйма)
5.0 mm (3/16 дюйма) 
8.5 mm
(11/32
дюйма)
12.0 mm (1/2 дюйма
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При стандартном припуске на швы, равном 16 мм (5/8 дюйма), установите на дисплее
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1. Выберите строчку
Сметывание
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2. Установите лапку “J”. Нажмите клавишу шитья в обратном направлении, чтобы сделать закрепляющие стежки и продолжите шить.
Примечание
· Если Вы предпочитаете не использовать закрепляющие стежки в начале шва, поднимите лапку, поверните рукоятку свободного хода маховика и извлеките шпулечную нить из челнока.

· Вы можете установить длину стежка от 5 до 30 мм

[image: image24.png]



3. Шейте, немного натягивая ткань
4.  Закончите строчку закрепляющими стежками
3 - 19

Аппликация (строчка зигзаг)
[image: image25.png]



Прикрепите аппликацию, используя спрей или наметку, и начинайте строчить

* Следите за тем, чтобы правая сторона стежков зигзага прошивалась иглой как можно ближе к правому внешнему краю аппликации. 

Пэтчворк
[image: image26.png]



Опустите лапку так, чтобы  во время шитья шов приходился на обе сшиваемые поверхности.

Закругленные строчки (зигзаг)
[image: image27.png]



Уменьшите длину стежка и начинайте медленно шить, следя за тем, чтобы шов был параллелен краю ткани.
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Эластичный зигзаг

Используйте эластичный зигзаг для пришивания ленты, обметывания, штопки и др.
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1. Выберите строчку и установите лапку “J”
[image: image87.png]


                        2 –х шаговый эластичный зигзаг
[image: image88.png]


                        

                        3 –х шаговый эластичный зигзаг
· Аппликация лентой
[image: image29.png]



 Растяните ленту по краю ткани.  Растягивая ткань, пришейте ленту к ткани.

1. Лента

· Обметывание
[image: image30.png]



Используйте эту строчку для обметывания края ткани стрейч. Крайнее правое положение иглы должно попадать за край ткани.

 3 - 22

Обметывание
Используется для обработки краев юбки или брюк, а также для обработки секущих краев ткани. В зависимости от типа обметывающей строчки, используйте лапку “G”, лапку “J” или прилагающийся обрезчик ткани.
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· Обметывание прижимной лапкой "G"

1. 1. Выберите тип строчки
[image: image89.png]


Для шитья лекгих и средних тканей

[image: image90.png]1-15



Для шитья тяжелых тканей
[image: image91.png]123



 
Для шитья средних или тяжелых закручивающихся тканей.
[image: image32.png]



2. Установите лапку "G". Опустите лапку так, чтобы ее направляющий край приходился точно на край ткани.
3. Шейте вдоль направляющего края лапки.


1. Направляющий край

[image: image33.png]



ВНИМАНИЕ

[image: image34.png]



После того, как Вы установили ширину стежка, поверните рукоятка свободного хода маховика и проверьте, не попадает ли игла на лапку.
1. Игла не должна попадать на лапку
3 – 23

· Обметывание прижимной лапкой  "J"
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1. Выберите тип строчки.
[image: image92.png]


Для тканей типа «стрейч»

[image: image93.png]



Дли шитья средних тканей «стрейч» и тяжелых тканей
[image: image94.png]1-20



Для шитья тканей «стрейч»
[image: image95.png]



Дли шитья трикотажа
[image: image96.png]


 Для шитья тканей «стрейч»
[image: image97.png]


                 Для шитья тканей «стрейч»
[image: image36.png]



2. Установите лапку “J”. Начинайте шить, следя за тем, чтобы игла опускалась слегка за краем ткани.

1. Нижнее положение иглы

3 – 24
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· Обметывание с использование обрезчика ткани
Используя лапку с обрезчиком ткани, Вы можете обметывать край ткани и одновременно обрезать остающиеся концы ткани.
[image: image38.png]



1.  Поднимите иглу кнопкой «Положение иглы» и выключите                машину.

2.  Поднимите уровень прижимной лапки
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  3.  Нажав черную кнопку на держателе лапки, отсоедините ее.
[image: image40.png]



4. Отверткой ослабьте винт держателя лапки и снимите держатель.

[image: image41.png]



5. Установите обрезчик ткани так, чтобы вилка обрезчика захватывала винт держателя иглы.
1. Винт держателя иглы

2. Вилка обрезчика ткани
 3 - 25

[image: image42.png]



5. При поднятой лапке, совместите отверстие держателя лапки с захватом обрезчика ткани. Опустите лапку и плотно затяните винт.
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6. Выберите строчку
Если на клавише выбранной строчки есть символ “S”, значит использование обрезчика ткани для этой строчки возможно..
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Нормальная строчка

[image: image99.png]


Зигзаг

[image: image100.png]1-25




Обметочный шов для легкой и средней ткани

[image: image101.png]1-26




Обметочный шов для тяжелой ткани

[image: image102.png]



Обметочный шов для средней и тяжелой ткани стрейч

[image: image44.png]



7. Немного надрежьте ткань( 20 mm (3/4 дюйма)  

1. 20 mm (3/4 дюйма)       

3 - 26
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8. Разместите ткань как показано на иллюстрации В
1. Направляющая платформа (нижний нож)
2. Лапка
9. Заправьте нить в иглу и вытяните достаточно длинный кончик нити, проведите его под лапкой и положите по направлению подачи ткани (см. рис. В)
10. Опустите уровень лапки
ВНИМАНИЕ
Если Вы устанавливали ширину стежка, проверьте, не попадает ли игла на лапку, повернув рукоятку свободного хода маховика.
[image: image103.png]


Прямые строчки
Раастояние от строчки до края ткани должно быть около 5 mm (3/16 дюйма).
1. Расстояние от края ткани до строчки
*   Убедитесь, что Вы выбрали строчку для обрезчика ткани

* После использования, очистите обрезчик ткани от скопившихся обрезков
*   Добавьте немного масла на край ножа.
[image: image47.png]



Примечание
•   Установите ткань как показано на рис. В. В противном случае ткань не будет обрезаться.
•   Проверьте, поднятали игла при поднятом уровне лапки.
•   Может быть обрезан один слой ткани  13 oz.  
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Простегивание

С помощью функции простегивания Вы можете достигать высокого качества при изготовлении изделий. Вы убедитесь в том, как удобно использовать колено лапки и ножную педаль (см. стр. 1-6 и 1-7).
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[image: image49.png]



Если на клавише строчке есть символ “P” или “Q”, значит строчка предназначена для простегивания
Прямая строчка для стачивания деталей (правая). Установленная длина – 1,6 мм, ширина – 5,5 мм. Расстояние от края ткани до лапки – 6,5 мм (см. рис. А на стр. 3-29)
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Прямая строчка для стачивания деталей (правая). Установленная длина – 1,6 мм, ширина – 5,5 мм. Расстояние от края ткани до лапки – 6,5 мм (см. рис.                       В  на стр. 3-29)
[image: image51.png]



Эффект «ручного» шва

Эту строчку можно использовать для создания эффекта «ручного» шва, используя прозрачную           

нейлоновую верхнюю нить и шпулечную нить цвета ткани. При использовании нейлоновой нити, увеличьте натяжение верхней нити.

[image: image52.png]



Строчка зигзаг для аппликации

[image: image104.png]


Используется для изготовления апплакиции при            простегивании и на одежде.  В конце и начале строчки, сделайте несколько закрепляющих стежков 
                                                        
Строчка для аппликации

[image: image105.png]


Используется для создания эффекта невидимой строчки для аппликации

Узорная строчка 

Используется для отделки рукавов, жакетов, подушек и т. д.
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· Стачивание частей ткани
[image: image53.png]
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Сшивание двух частей ткани называется стачиванием. Следите за тем, чтобы припуски на швы были равны 6,5 мм.
[image: image54.png]



1. Выберите клавишу             или
[image: image55.png]
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А. Совместите припуск на швы с правым краем лапки
6.5 мм
Строчка 1-29

[image: image57.png]



  В. Совместите припуск на швы с левым краем лапки.
[image: image58.png]


6мм; строчка 1-30
2. Совместите край лапки с краем ткани и начинайие шить
Для того, чтобы изменить положение иглы, используйте клавиши           или 
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