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1. Нажмите клавишу “Положение иглы”, чтобы поднять иглу и выключите машину.
2.  Опустите уровень прижимной лапки.
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3.  Раскрутите винт отверткой и вытащите иглу.
ВНИМАНИЕ
Не давите на винт иглы сильно – это помеж повредить иглу или машину.
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4. Вставьте новую иглу плоской стороной назад. Продвиньте иглу вверх до упора. Закрутите винт отверткой.
1. Крайнее верхнее положение иглы
2. Отверстие для иглы

3. Плоская сторона иглы
ВНИМАНИЕ
Убедитесь в том, что игла вставлена до упора, а винт плотно затянут. Неправильная установка иглы может привести к поломке иглы или машины, а также травмам.
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