СТРОЧКИ ВЫШИВАНИЯ
Шитье с прокладочным материалом  

На качество вышивки влияют многие факторы, важнейшими из которых являются использование правильно подобранного стабилизирующего материала (см. стр. 5-20) и заправка ткани в пяльца (см. стр. 5-21).  Не менее важно соблюдение соответствия иглы и используемой нити. Внимательно изучите инструкции, приведены ниже.
Нить
Верхняя нить
Используйте нить, предназначенную для вышивания


Шпулечная нить
Используйте шпулечную нить для вышивания, подходящую для машины.

Примечание

Использование нитей, не предназначенных для вышивания, может сказаться на качестве вышивки.
ВНИМАНИЕ
• Не используйте для вышивания слишком тонкую ткань. Для того, чтобы проверить, возможно ли использование ткани, установите пяльца на устройство для вышивания и поднимите игл, нажав клавишу «Положение иглы». Если между лапкой и ткань сохранилось свободное пространство, значит ткань пригодна для вышивания. Если ткань вплотную подходит к лапке – не используйте ткань, так как это приведет к поломке иглы, а также травмам.
•  Если Вы вышиваете на махровых полотенцах, рекомендуется использовать растворимый стабилизатор ткани, прикрепляемый к лицевой стороне. Это позволит нейтрализовать пористость ткани и добиться наилучших результатов при вышивании. 
•   Соблюдайте осторожность при шитье накладывающихся друг на друга строчек, так как игла может сломаться при прокалывании плотной поверхности.

ВНИМАНИЕ
•   Перед началом вышивания, проверьте достаточно ли нити на шпульке. Если нити недостаточное количество, она может запутаться.

•   Не оставляйте предметы в радиусе движения пялец. Столкнувшись с каким-либо предметом, обод пялец сдвинется и собьет строчку во время вышивания

•
При вышивании на одежде (особенно на пиджаках или других тяжелых тканях, следите за тем, чтобы ткань не обматывалась вокруг машины, так как это помешает свободному движению устройства для вышивания и скажется на качестве строчки.

· Крышка игольной платформы
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                                                  В зависимости от типа ткани, уплотнителя или используемой нити, 

                                                       Из верхней  нити могут образовываться  петельки. В таких случаях, у                                                     установите на игольную платформу крышку. Чтобы убрать крышку, п                                                     подцепите крышку за желобок.

1. Желобок

2. Установочные штифты

3. Отверстия.

 




   *Используйте крышку игольной платформы только во время                   вышивания.                                 вышивания. 
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