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Заправка верхней нити

Для просмотра на дисплее фрагмента – примера нужной операции, нажмите указанные клавиши в следующей последовательности (см. стр. 1-21):

ВНИМАНИЕ
Убедитесь в том, что нить заправлена правильно. Неправельно заправленная нить может привести к запутыванию нити, поломке иглы, а также травмам.
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1.  Поднимите уровень лапки.
ВНИМАНИЕ
Для обеспечения правильной заправки верхней нити, машина оснащена шарнирным нитенаправителем. Шарнирный нитенаправитель открывается только при поднятой прижимной лапке. Не заправляйте верхнюю нить при опущенной лапке.
1. Шарнирный нитенаправитель верхней нти.
2.  Нажмите клавишу «Положение иглы», чтобы          установить иглу в верхнее положение.

Это приведет захват нити в правильное положение для заправки нити. Убедитесь в правильности выполнения данного шага перед тем как продолжить.
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