

Инструкция по использованию швейной лапки

Швейная лапка

насадка
1. Выбрать соответствующую насадку (A, B, C или D) для швейной машины.

Насадку роликами переместить в указанном стрелками направлении (см. рис. 2)
Насадка А:

Для всех швейных машин с коротким плечом, например: Bernina, Elna, Pfaff, Singer и т.п. (Toyota, Brother, Husquarna Viking и Bernina только с удлиняющим адаптером).

Насадка В:

Для всех типов швейных машин с длинным плечом, например: Pfaff, Singer, Universal и т.д.

Насадка С:

Для всех типов швейных машин с наклонным плечом, в т.ч. Singer.

Насадка D:

Для всех типов машин низкой передней частью.


2. Снять со швейной машины обычную лапку и установить лапку для «YKK VERDECKT». Перемещать лапку влево или вправо (см. рис. 3), пока игла не займет среднее положение.







3. Вставить нить. Закрепить нить на левой стороне (см. рис.3) между колесиком и лапкой.


Инструкция по вшиванию застежки «молния» типа YKK VERDECKT





Застежка «молния» «YKK VERDECKT» вшивается полностью открытым швом. Шов под застежкой стачивается после вшивания этой застежки.





Спираль застежки «молния» прижать пальцами, пока не станет видно место шва между тесьмой и спиралью.





2 Притачивание первой стороны застежки «молния»:


Застежку «молния» открыть. Лицевой стороной вниз положить на лицевую сторону материала. Оставить достаточное расстояние между несущей лентой и краем материала (А). Лапку опустить на застежку (b) и строчить, пока лапка не коснется толкателя.





3 закрепление второй стороны застежки «молния»:


Застежку «молния» закрыть. Непритаченную сторону закрепить на лицевой стороне материала булавкой. Открыть застежку «молния».





Внешняя сторона


Внешняя сторона





4 Притачивание второй стороны застежки «молния»:


Лапку опустить на застежку и снять булавку. Притачивать, пока лапка не коснется толкателя. Закрыть застежку.





Внутренняя сторона





Внутренняя сторона





6 Закрепить строчками концы застежки «молния». Поперечное закрепление застежки внизу не требуется. Переход между шлицем и швом не видим.








Посредством колесика лапка скользит по ткани и застежке. Лапка по сравнению с обычными лапками в два раза более подвижна. Благодаря этому обеспечивается равномерное прошивание перекрестных швов и толстых тканей.

Благодаря возможности регулировки, лапка может использоваться для прошивания любых типов тканей. Для тяжелых и толстых материалов устанавливайте лапку таким образом, чтобы канавка иглы располагалась не по центру, а находилась на большем расстоянии от спирали застежки.
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