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9. Повторите ту же операцию для вышивания для всех оставшихся цветов.

10.После того, как вышивание последним цветом завершено, на экране появится первоначальное изображение.
11. После того как вышивка закончена, отрежьте лишние нити, соединяющие различные участки вышивки одного цвета, и т. д.
· Очередность вышивания
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