1. Область применения. Данная машина предназначена для широкого использования при раскрое материалов, используемых при пошиве обуви. Она прекрасно подходит для работы при производстве небольших партий товара и отдельных образцов продукции.

2. Отличительные особенности. Данная машина отличается компактными размерами, легким весом, низким уровнем производимого шума, отличной работой и легкостью в освоении. Лезвие ножа выработано из отличной высокопрочной, износостойкой легированной стали. Машина отличается грамотным дизайном, прекрасным внешним видом и удобством в обслуживании.

3. Технические характеристики:

a) Наибольшая высота реза


60 мм

b) Вес нетто 




5,5 кг

c) Номинальная мощность


120 Вт

d) Напряжение потребляемого тока
110 В

220 В

e) Частота потребляемого тока

50 Гц

60 Гц

f) Скорость вращения


3450 об/мин
2800 об/мин

g) Класс аппаратуры



Е

4. Примечания:

a) Для обеспечения безопасности при работе машину заземляют.

b) Перед запуском новой машины очистите держатель ножа от влагозащитной смазки, после чего закапайте машинное масло марки 30 в отверстие для смазки. Если нет видимых неисправностей, то машина готова к использованию.

c) Перед запуском переведите выключатель в положение "OFF", включите и выключите машину два-три раза, если включение-выключение машины происходит нормально, то она готова к работе.

5. Эксплуатация и техобслуживание:

a) Если во время работы вы заметили какие-либо неисправности, то машину надо остановить и произвести ее проверку.

b) Регулярно очищайте язык держателя ножа и опорную пластину.

c) Расположите опорную пластину так, чтобы с выгодой использовать возвратно-поступательное движение резака.

d) Зазор между скользящей подушкой и скользящим направителем не должен превышать 0,1 мм. Если он больше этого значения, ослабьте гайки, находящиеся под лицевой пластиной. Вращением маховичка отрегулируйте винты так, чтобы зазор был соответствующим, надежно затяните гайки.

e) При эксплуатации машины раз в час закапывайте машинное масло марки 30 в отверстие для смазки.

f) Регулярно проверяйте все детали, которые должны быть прочно закреплены. Не допускайте ослабления в крепеже этих деталей.

1. Крышка лицевой пластины и механизм прижимной лапки

	№
	№ детали
	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	1
	1-1
	Крышка лицевой пластины
	1
	

	2
	1-2
	Прижимная штанга
	1
	

	3
	1-3
	Ручка подъема прижимной штанги
	1
	

	4
	1-4
	Задняя опора прижимной штанги
	1
	

	5
	1-5
	Шарнирный винт
	1
	

	6
	1-6
	Торсионная пружина
	1
	

	7
	1-7
	Передняя опора прижимной штанги
	1
	

	8
	1-8
	Тормозной рычаг
	1
	

	9
	1-9
	Крепежная скоба
	1
	

	10
	1-10
	Прижимная лапка 
	1
	


2. Электродвигатель и корпус

	№
	№ детали
	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	1
	2-1
	Левый направитель
	1
	

	2
	2-2
	Правый направитель
	1
	

	3
	2-3
	Лицевая пластина
	1
	

	4
	2-4
	Отверстие для смазки
	2
	

	5
	2-5
	Ручка
	1
	

	6
	2-6
	Статор
	1
	

	7
	2-7
	Корпус статора
	1
	

	8
	2-8
	Ротор
	1
	

	9
	2-9
	Шайба
	1
	

	10
	2-10
	Задняя крышка
	1
	

	11
	2-11
	Стыковая накладка
	1
	

	12
	2-12
	Маховичок
	1
	


3. Эксцентрик и шатун

	№
	№ детали
	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	1
	3-1
	Шатун
	1
	

	2
	3-2
	Войлочная прокладка
	1
	

	3
	3-3
	Ось подшипника
	1
	

	4
	3-4
	Эксцентрик
	1
	

	5
	3-5
	Войлочный стержень
	1
	

	6
	3-6
	Штифт скользящей подушки
	1
	

	7
	3-7
	Скользящая подушка
	1
	

	8
	3-8
	Винт
	1
	

	9
	3-9
	Лезвие резака
	1
	


4. Механизм ручного подъема

	№
	№ детали
	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	1
	4-1
	Войлочная прокладка
	2
	

	2
	4-2
	Маслозащитная крышка
	1
	

	3
	4-3
	Конденсатор
	1
	

	4
	4-4
	Крышка
	1
	

	5
	4-5
	Рукоятка
	1
	

	6
	4-6
	Шайба
	2
	

	7
	4-7
	Выключатель
	1
	


5. Стойка и опорная пластина

	№
	№ детали
	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	1
	5-1
	Язык держателя резака
	1
	

	2
	5-2
	Держатель резака
	1
	

	3
	5-3
	Основание держателя резака
	1
	

	4
	5-4
	Опорная пластина
	1
	

	5
	5-5
	Шарнир
	2
	

	6
	5-6
	Штырь
	2
	

	7
	5-7
	Опорный кронштейн
	2
	


Инструменты и комплектующие

	Наименование
	Количество

	Лезвие ножа
	1

	Масленка
	1

	Отвертка
	1

	Очиститель прорезей
	1


