КТ – 1

1. Введение

Машина для нарезания поперечных полос марки Typical разработана на базе обычной прямострочной машины. Работая по тому же принципу, что и ножницы, она способна заменить традиционный процесс разрезания материала вручную. Это не только значительно снижает напряжение и повышает эффективность работы, но и обеспечивает высокий уровень качества готового изделия.

Применяется для нарезания полос на изделиях из кожи, таких как одежда, сумки, обувь и др.

2. Технические характеристики 

Макс. скорость
500

Ширина нарезки
2-5 мм

Макс. длина нарезки
60 мм

Макс. толщина материала
2 мм

Ход иглы
23 мм

Высота подъема лапки
6.5 мм (вручную)

· имеет надежный механизм продвижения материала (№ 23), который может регулироваться в зависимости от ширины материала;

· длина нарезаемой полосы регулируется диском (№ 89);

· продвигайте материал после нарезки, так как рукав машины ограничен;

· перед началом работы через масляную трубку, впаянную в корпус машины (№13), заполните резервуар для масла (№176).

