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13.Медленно приведите уровень заправки нити в первоначальное положение . Убедитесь, что крючок вставил нить в ушко иглы, а затем отпустите уровень.
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14.Потяните нить по направлению к задней частии машины.
Примечание

Не тяните нить слишком сильно – Вы можете погнуть иглу..
ВНИМАНИЕ
Уровень заправки нити можно использовать только с иглами для бытовых швейных машин размерами 75/11 – 100/16. Проверьте соответствие размеров иглы и нити в таблице на стр. 1-45. Помните, что при использовании нейлоновой моно-волоконной нити должны применяться иглы размером 90/14-100/16.
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15.Опустите нить под лапку  и вытяните ее на 100mm (3   - 4 ддюйма) 

1. 100 mm (3  - 4 дюйма)
ВНИМАНИЕ
•   Если нить не заправилась, поднимите уровень заправки нити и повторите шаги, начиная с 8-го,  заправки нити в ушко   иглы спереди .


•   Некоторые виды декоративной нити не могут быть заправлены при помощи уровня заправки нити. При использовании таких нитей, заправив нить в ушко спереди иглы (шаг 8), вставьте нить в ушко иглы вручную.  Если Вы вставляете нить вручную, убедитесь в том, что машина выключена.
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