Продолжение вышивания после отключения питания
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Пример: Если во время вышивания вторым цветом произошло отключение энергии.
1. Выберите рисунок и нажмите клавишу 
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2. Нажав клавишу            , передвиньте следующий символ  цвета нити на первое место.
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Используйте клавиши                           чтобы начать шить немного раньше места, на котором закончилась строчка.

4.   Опустите лапку и начинайте.
ВНИМАНИЕ
Для того чтобы продолжить строчку, положение которой Вы поменяли (см. стр. 5 –26), передвиньте строчку в том же направлении на экране и следуйте инструкциям, приведенным выше. В этом случае, сделайте пометку последнего положения строчки перед выключением энергии.

Примечание
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Для того, чтобы узнать на каком стежке Вы остановили  процесс вышивания перед тем, как выключить машину, используйте дисплей 
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Далее, клавишами             ,                          наберите номер стежка, на котором Вы остановились и продолжайте шить. 
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