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11.Отведите регулятор намотки нити на шпульку влево до соприкосновения со шпулькой.


1. Регулятор намотки нити на шпульку
12.Нажмите клавишу “Намотка нити на шпульку”, чтобы начать намотку.
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1 3. Как только  шпулька заполнится, машина автоматически закончит намотку. При этом регулятор намотки нити вернется в первоначальное положение.

14.Уберите шпульку.
       j
ВНИМАНИЕ

При вытаскивании шпульки, обратите внимание на то, чтобы не захватить держатель шпульки. Вы можете сорвать держатель.
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ВНИМАНИЕ
Неправильная установка шпульки может привести к потере натяжения нити, поломке иглы, а также травмам.
1. Правильная намотка

2. Неправильная намотка
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