5-5. Соединение с заземляющим проводом

	Вид швейной машины сзади
	Присоединить заземляющий провод к голове и мотору швейной машины. (Использовать соответствующий тип заземляющего провода.)

1. Прикрепить заземляющий провод (1) к голове швейной машины винтом (2).


(Место присоединения показано на рисунке символом «земля» (3)).

2. Протянуть заземляющий провод (1) через отверстие в столе.

3. Присоединить заземляющий провод (1) к мотору в соответствии с инструкцией по эксплуатации мотора.


5-6. Смазка

	ВНИМАНИЕ

	Не присоединять сетевой провод, пока машина не будет смазана, в противном случае машина может случайно быть приведена в действие нажатием педали, что может привести к несчастному случаю.

Надевать защитные перчатки и очки при смазке машины, для того чтобы масло не попало в глаза или на кожу, в противном случае может возникнуть ожог.

Кроме того, ни в коем случае не принимать масло внутрь, так как это может вызвать рвоту или понос.

Держите масло в недоступном для детей месте.


	Вид швейной машины слева
	· Швейную машину необходимо смазывать постоянно, прежде че5м приступить к работе на швейной машине в первый раз, необходимо смазать ее. Это также необходимо сделать после длительного простоя.

· Использовать только масло, указанное нашей компанией.

1. Открыть крышку основания R (1) и крышку основания L (2).

2. Добавить 1-2 капли масла в места, указанные стрелками.




