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Коммерческое предложение.

DELVIR WDC MAX – профессиональный ковровый экстрактор, пригодный для универсального применения на предприятиях оптовой и розничной торговли, в автосалонах, гостиницах, в различных организациях.

• Система охлаждения двигателя всасывания обеспечивает высокий ресурс работы аппарата;

• Бак из хромированной стали с возможностью опрокидывания предотвращает возникновение коррозии и механических повреждений;
• Тележка с колесами с удобной ручкой обеспечивает отличную маневренность;

• Ударопрочная платформа оберегает от повреждений как сам аппарат, так и стены, предметы оборудования и обстановки;

• Удобные ручки для опорожнения бака.
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Технические характеристики.
	Исполнение корпуса
	Мощность, Вт
	Расход помпы, л/мин
	Объем бака, л
	Объем бака для моющего средства, л
	Масса с упаковкой, кг
	Габариты упаковки, см

	Пластик
	2400
	1,8
	76
	20
	32,5
	69х59х106


Страна производитель - Италия. Гарантийное обслуживание - 1 год.       

Цена со склада в Москве:

Моющие средства.
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Моющее средство MERIDA TAPEX для тщательной очистки текстильных и ковровых настилов вытяжным методом. Отлично удаляет загрязнения и пятна. Не содержит оптических отбеливающих веществ. Легко пропитывает очищаемые поверхности. Нейтрализует микробы, придает приятный освежающий запах. Средство с низким пенообразованием. Разбавлять водой в соотношении 1:20–1:40. Упаковка: бутылка 1 л.
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Дополнительные аксессуары.
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Аксессуары D38 (шланг эластичный 2.5м, угловая и удлинительные трубки, насадки для сбора пыли и влаги, круглая щетка, переходник) для решения различных задач по уборке.
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Полиэстеровый фильтр для сухой уборки.
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Электрощетка предназначена для более эффективной уборки ковровых покрытий. Работает от собственного электродвигателя, таким образом, не отбирает мощность двигателя всасывания, обеспечивает эффективность и долговечность.

Вал, оснащенный чередующимися жесткими ребрами и вставками из ворса, одновременно выбивает пыль и расчесывает ворс ковра.
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Фиксируемые насадки   для сбора пыли или влаги длиной 800 мм для повышения  производительности.
R0041, R0042
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 Комплект переходника «Y» для одновременной работы двух человек.
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