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УТЮГ С ПАРОГЕНЕРАТОРОМ
Модель Bravissimo 

Уважаемый покупатель, 

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на утюге с парогенератором марки TAURUS. Использование передовых технологий, современный дизайн, функциональность, а также соблюдение строгих требований к качеству гарантирует Вам продолжительную эксплуатацию прибора.

В соответствии с требованиями по охране окружающей среды, упаковка изготовлена из материалов, предназначенных для вторичной переработки (маркировка «Зеленая точка»). Если Вы захотите ее выбросить, то можете воспользоваться специальными контейнерами, предназначенными для каждого типа материала.

( Рекомендации и меры безопасности
· Перед тем, как приступить к использованию утюга с парогенератором, внимательно прочтите данную инструкцию и сохраняйте ее в течение всего срока жизни прибора.

· Полностью распакуйте прибор, убедитесь в его исправности и отсутствии внешних повреждений, т.к. любой производственный дефект подлежит устранению согласно гарантии, предоставляемой на продукцию TAURUS.

· Не оставляйте включенный гладильный центр без присмотра, а также не включайте прибор, если вы не собираетесь пользоваться им немедленно.

· Прибор предназначен для использования только взрослыми людьми. Он должен всегда находиться вне зоны досягаемости детей.

· При заполнении емкости парогенератора водой убедитесь, что прибор отключен от сети (рис. 1).

· Перед подключением к электрической сети убедитесь, что напряжение в ней соответствует напряжению, указанному на приборе, розетка имеет надежное заземление и рассчитана не менее чем на 10А.

· Во время функционирования прибора пробка резервуара для воды (G) должна быть закрыта.

· Не используйте прибор в целях, не предусмотренных настоящей инструкцией по эксплуатации.

· Рекомендуется соблюдать особую осторожность, если прибор используется в присутствии инвалидов или непосредственно ими.

· Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

· Любое несоответствующее использование прибора или несоблюдение инструкций по эксплуатации освобождают производителя от гарантийных обязательств по ремонту.

Описание

А
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ утюга (*)

В
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ парогенератора

С
Индикатор включения парогенератора 

D
Индикатор включения утюга (*)

Е
Индикатор готовности пара

F
Индикатор отсутствия воды в парогенераторе 

G
Пробка резервуара для воды

Н
Регулятор подачи пара (*)

I
Кнопка автоматической смотки сетевого шнура (*)

J
Шнур электропитания

К
Кнопка подачи пара на утюге


L
Регулятор температуры утюга

M
Индикатор температуры утюга

N
Подставка для парового рукава («антенна») (*)

P
Подставка для утюга

 (*) Предусмотрено только в модели Bravissimo 10

(Рекомендации перед первым использованием прибора

· Для предотвращения образования накипи в бойлере рекомендуется заливать в парогенератор дистиллированную или кипяченую воду.

· При первом включении утюг может слегка дымиться, т.к. некоторые его детали смазываются маслом в процессе производства. Через некоторое время дым перестанет идти.

Практические советы

· Для того, чтобы подошва утюга долго оставалась гладкой, не рекомендуется проводить ею по металлическим предметам (пуговицы, молния и т.п.) и ставить утюг подошвой на металлические поверхности.

· Всегда устанавливайте утюг на подставку (Р) при транспортировке и хранении, а также в случае, если вы какое-то время не собираетесь пользоваться прибором.

· Не разрешается ставить утюг на торцевую часть!

· Если у Вашей модели отсутствует регулировка подачи пара (Н), рекомендуется делать перерывы между нажатиями кнопки (К) для того, чтобы не переувлажнить ткань.

Глажение с паром

Перед тем, как приступать к глажению с паром, необходимо заполнить водой резервуар: 

· Открутите пробку (G) и заполните резервуар из кружки / кувшина (рис. 1). Если наливать в него горячую воду, прибор будет быстрее готов к работе.

· Перед включением рекомендуется заполнять резервуар полностью, т.к. благодаря его большому объему (1,2 л) Вы сможете работать без перерыва в течение примерно 2 часов.

· Плотно закрутите пробку (G).

· Установите прибор на горизонтальную устойчивую поверхность.

· Включите прибор в розетку.

· Включите прибор при помощи кнопок (А) и (В). Загорится соответствующий индикатор (рис. 2).

· При помощи регулятора температуры (L), установите желаемую температуру глажения в зависимости от типа ткани (Рис. 3).

	Регулятор

температуры
	Тип ткани
	Пар

	*
	Нейлон, шелк, синтетика
	–   

	**
	Шерсть
	–   

	***
	Хлопок, Лен
	+

	MAX
	Лен
	+


Не рекомендуется использовать пар в положениях «*» и «**», так как в этом случае с подошвы утюга может капать вода.

· Дождитесь, когда загорится индикатор готовности пара (Е) (рис. 4). Теперь можно начинать гладить.

· В случае, если Ваша модель оснащена регулятором подачи пара (Н), выберите интенсивность подачи пара.

· Для увеличения подачи пара, поворачивайте регулятор (Н) по часовой стрелке. Для уменьшения подачи пара – против часовой стрелки (рис. 5). 

· Для глажения с паром нажмите и удерживайте кнопку (К) на утюге (рис. 6). Подача пара прекратится, когда Вы отпустите кнопку. 

· Если в резервуаре закончилась вода, загорится индикатор отсутствия воды (F) (рис. 7). 

Заполнение резервуара во время глажения

· Для заполнения резервуара во время глажения необходимо сначала выпустить оставшийся пар из резервуара. Для этого нажмите кнопку (К) (рис. 6).

· Отключите прибор при помощи кнопок (А) и (В) (в зависимости от модели).

· Отключите прибор от сети.

· Открутите пробку резервуара (G), осторожно выпуская остаточный пар из бойлера.

· Дайте прибору остыть в течение нескольких минут. Затем залейте в резервуар 1,2 л воды (рис. 1).

· Плотно закрутите пробку резервуара (G).

Глажение с вертикальным паром 

При помощи вертикального пара, Вы можете отглаживать висящие шторы, одежду на вешалках и т.д. Для этого:

· Установите регулятор температуры утюга (L) в положение максимум.

· Держите утюг в вертикальном положении и водите им вверх-вниз на расстоянии 1-2 см от ткани, нажимая при этом кнопку подачи пара (К).

Внимание: При глажении хлопка и льна рекомендуется прикасаться подошвой утюга непосредственно к поверхности ткани. Для прочих, более нежных тканей, подошву утюга рекомендуется держать в нескольких сантиметрах от ткани.

Глажение без пара

· Подключите прибор к электрической сети. 

· Включите утюг при помощи кнопки (А), если она имеется в Вашей модели.

· При помощи переключателя температуры (L), установите необходимую температуру в зависимости от типа ткани, которую Вы собираетесь гладить.

(После каждого глажения

· Отключите утюг и парогенератор при помощи кнопок (А) и (В).

· Отключите прибор из розетки.

· Оставьте прибор на несколько минут, чтобы дать ему остыть.

· Протрите утюг и корпус прибора влажной тряпочкой.

Внимание: Не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость, не помещайте его под кран с водой. Не используйте абразивные вещества и растворители для чистки прибора.

Очистка бойлера от накипи

Благодаря специальной конструкции бойлера, а также материалов, из которых он сделан, происходит значительно меньшее образование накипи внутри парогенератора. Поэтому очистку от накипи достаточно проводить 1 раз в 3 месяца. Для этого: 

· Убедитесь, что парогенератор остыл. Открутите пробку резервуара для воды (G).

· Залейте в бойлер 0,5л воды (желательно кипяченой), взболтайте ее и вылейте. Повторите эту операцию 2-3 раза.

· Плотно заверните пробку резервуара для воды (G).

( Неисправности и способы их устранения

Если в работе прибора обнаружились неполадки, обращайтесь к приведенной ниже таблице. Если она не помогает устранить неисправность, не пытайтесь починить прибор самостоятельно, так как это может быть опасно. Все ремонтные работы, включая замену электрошнура, должны производиться авторизированным сервисным центром TAURUS. 

Настоящий прибор изготовлен в соответствии с требованиями Директивы 73/23/СЕЕ о Низком напряжении и Директивы 89/336/СЕЕ об Электромагнитной Совместимости электрических приборов.

	Неисправность
	Возможная причина
	Способ устранения

	При нажатии на кнопку подачи пара (К) из отверстий в подошве льется вода.
	Регулятор температуры (L) находится в положении «*» или «**».
	Установите регулятор температуры в положение максимум. 

	
	Резервуар для воды переполнен.
	Вылейте из резервуара лишнюю воду.

	
	Резервуар для воды находится в наклонном положении.
	Установите резервуар на плоскую поверхность.

	Утюг не нагревается, индикатор (М) не загорается.
	Кнопка (А) находится в положении ВЫКЛ.
	Если в вашей модели имеется кнопка (А), установите ее в положение ВКЛ.

	
	Регулятор температуры (L) находится в минимальном положении.
	Увеличьте температуру утюга при помощи регулятора (L).

	
	В прибор не поступает электрический ток.
	Проверьте правильность подключения к источнику питания.

	При нажатии на кнопку подачи пара (К) пар не выходит.
	Резервуар пуст.
	Заполните водой резервуар.

	
	Кнопки (А) и (В) находятся в положении ВЫКЛ.
	Включите прибор при помощи кнопок (А) и (В), в зависимости от модели.

	Из пробки резервуара для воды (G) выходит пар.
	Пробка недостаточно плотно закручена.
	Дайте прибору остыть и закрутите пробку (G) поплотнее.

	Пробка резервуара для воды (G) не откручивается.
	Внутри бойлера имеется остаточный пар.
	Выпустите остаточный пар из бойлера нажатием кнопки (К) на утюге.
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Изделия марки TAURUS соответствуют всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены. В соответствии с законом РФ «О Защите Прав Потребителей», срок службы на продукцию TAURUS устанавливается равным трем годам с момента приобретения. При бережном использовании и соблюдении правил эксплуатации, изделия могут иметь значительно больший срок службы, чем установленный в соответствии с Российским законодательством.
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