TYPICAL

DZ3-1D
Модель DZ3-1D:
промышленное устройство для разметки настила перед раскроем   с эффектом спекания (термо-фиксации) слоев

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Typical sewing machine wanping machinery co., ltd
Краткая информация

1. Разметочное устройство торговой марки Typical модели DZ3-1D является одним из необходимых видов оборудования, применяемых в швейном производстве. Это устройство наносит точечные сквозные метки в виде отверстий на тканях разного типа таких как хлопок, шерсть, лен, синтетические и смесовые ткани.  

2. Устройство компактно, мало весит и легко управляемо. В комплекте имеется две стальных иглы разного диаметра, применяемых для разного вида тканей.

3. Устройство работает в двух режимах – а) с эффектом спекания, б) без эффекта спекания.

4. Имеется регулировка вращения и степени нагревания разметочной иглы. 

Внимание!

1 Перед применением внимательно изучите данную инструкцию.

2 Перед включением в электросеть, проверьте, чтобы выключатель был в положении OFF (выключено). 

3 Пожалуйста включайте устройство после внимательного осмотра его при отсутствии повреждений. 

Рекомендации по работе

1 При включении двигателя, устройство будет работать без спекания.

2 При включении регулятора температуры – соответственно со спеканием.

3 Включение красной лампочки сигнализирует о включении режима быстрого разогрева. Зеленая лампочка указывает на то, что заданная температура достигнута и поддерживается на необходимом уровне.

4 Поставьте устройство на настил и отрегулируйте так, чтобы уровень был в центре. Теперь можно работать.

Установка и чистка

1 Если устройство не работает или при работе издает резкий неприятный запах в процессе работы, пожалуйста, выключите его из сети немедленно. Внимательно обследуйте устройство и при необходимости сдайте его в ремонт.

2 С помощью пылесоса удаляйте волокна и пыль из двигателя не реже раза в неделю.

3 Протирайте иглу ветошью после разметки каждого настила.

4 Не касайтесь иглы в процессе работы в режиме спекания во избежании ожогов кожи. Температура иглы достигает 300 градусов по Цельсию!

Устранение неисправностей

1 Отказ двигателя при включении 

а) что-то попало в двигатель – почистите его (см. выше)

б) низкое напряжение в сети – проверьте это

2 Нет нагрева

Сгорел предохранитель – замените его.

3 Температура нагрева слишком низка/высока

Неисправен регулятор температуры. Смените испорченный электро–регулятор на новый. 
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