СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ
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Если в работе машины обнаруживаются неполадки или машина не работает, если нажаты кнопки "Старт/Стоп" или шитья в обратном направлении, Вы услышите предупреждающий сигнал и сообщение о произошедшем сбое на дисплее машины. Если на дисплее появилось сообщение, следуйте инструкциям в сообщении.
Нижи приведены пояснения о 50-ти сообщениях подобного рода. Если Вы нажмете клавишу  или выполните операцию правильное сообщение об ошибке исчезнет.
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1.
Это сообщение появляется, если мотор заклинит из-за запутывания нити или по другим причинам, связанным с подачей нити.
4.
Сообщение появляется в случае запроса о вышивании с картриджа
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 (                  ), если 

картридж не вставлен в дисковод.
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2.
Сообщение появляется, если лапка находится в поднятом положении во время нажатия кнопки «Старт/стоп», шитья в обратном направлении или кнопки обрезания нити, "Reverse/Reinforcement Stitch" button, or "Thread Cutter" button pushed.    .
5.
Сообщение появляется, если процесс идентифицикации устройства для вышивания начат при опущенном уровне прижимной лапки.

6.
Сообщение в случае использования непригодного картриджа для вышивания
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3.
Сообщение появляется в случае, если порвалась верхняя нить или если нить заправлена неправильно во время нажатия кнопки «Старт/стоп»или шитья в обратном направлении .

ВНИМАНИЕ
Обязательно  заправьте нить снова перед нажатием кнопки «Старт/Стоп»  с целью обеспечения нужного натяжения нити.
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7.
Сообщение при нажатии клавиши шитья в обратном направлении в то время, как на машинц установлено устройство для вышивания
12.
Сообщение появляется при редактировании строчки,  занимающей слишком много памяти, или при редактировании слишком большого количества строчек.
8.

Сообщение появится если Вы нажали
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Клавиши             или
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           при установленном устройстве для вышивания

13.
Сообщение при нажатии кнопки «Старт/Стоп» при подключенной ножной педали.
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9.
Сообщение появляется в случая, если Вы хотите скомбинировать более чем 71  строчку.
14.
Сообщение при нажатии кнопки «Старт/Стоп» во время редактирования строчки в режиме вышивания.
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10.
Сообщение появляется, если Вы пытаетесь использовать  ножную педаль для вышивания
15.
Сообщение появляется

при нажатии на какую-либо клавишу на дисплее в то время, как игла опущена..
11.

При нажатии клавишу

или                  “Embroidery unit”” во время шитья одним из видов простой строчки.
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16.

Сообщение появляется при опущенном держателе пуговиц и одновременно выбранной несоответствующей строчке при нажатии клавиши «Старт/Стоп».
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22.
  Машина работает в режиме вышивания. Комбинация строчки не вмещается в пяльца.
17.
Машина включена, устройство для вышивания установлено при опущенной игле.
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18.
Установлена, но не опущена лапка для пришивания пуговиц. выбрана строчка для пришивания пуговиц, нажата клавиша «Старт/Стоп» или шитья в обратном направлении.
23.

 Машина работает в режиме вышивания. Комбинация строчки не вмещается в средние пяльца.
24.

Машина работает в режиме вышивания. Комбинация строчки не вмещается в маленькие пяльца

19.
Слишком много знаков в строчке или конфигурация строчки неприемлема.
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20.
Знаковая строчка не помещается в пяльца. Вы можете повернуть строчку на 90 градусов и продолжить комбинировать знаки.

21.
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Нажата кнопка «Старт/Стоп» , кнопка шитья в обратном направлении или клавиша                , но строчка не выбрана
25.

Машина работает в режиме вышивания и пытается идентифицировать устройство для вышивания когда пяльца установлены. Отсоедините пяльца 
26.
 Машина готова к вышиванию, но во время нажатия кнопки «Старт/Стоп», пяльца не установлены.
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32.
Сообщение появляется при запросе на вышивание с дискеты, если дискета не установлена.
27.
Во время намотки шпульки мотор заклинило , так как нить запуталаь
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28.
В дисководе неотформатированная дискета.
33.
 Сообщение появляется при записи строчки на дискету, защищенную от записи.
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29.
Дискета не может быть отформатирована.

35

Сохранение строчки
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34.
30.
 Строчка не может быть сохранена на дискету
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Сообщение появляется при попытке удалить строчку с защищенной от записи дискеты

 36

Сообщение о том, что нить на шпульке заканчивается 
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31 
 Машина не может прочитать строчки, записанные на дискету
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37.
Сообщение о процессе идентификации
42.
Машина работает в режиме обычной строчки. Нажата клавиша «Память»
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43.
При установке ширины стежка строчки зигзаг, кнопка «Старт/Стоп» не работает. Используйте ножную педаль.
38.
Память переполнена или строчка не может быть сохранена
39.
Процесс удаления ранее сохраненной  строчки
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44.
 Недостаточно места для сохранения строчки на дискете
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40.
Вызов ранее сохраненной строчки из памяти
45.
Машина работает в режиме вышивания. Вы пытаетесь редактировать строчку, которая не целиком не выделена красной рамкой.

46.

Сообщение появляется если Вы пытаетесь сохранить на дискету строчку, защищенную авторскими правами.
41
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После того как строчка выбрана, нажата одна из клавиш

Выбранная строчка будет удалена
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47.
Установлена двойная игла. Выбрана строчка, которая не может быть прошита двойной иглой.
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48.
Форматирование дискеты
49.
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Держатель шпульки в правом (оригинальном положении). Вы пытаетесь нажать кнопку для намотки шпульки.
· Сигналы предупреждения
Если операция сделана правильно, машина подаст один сигнал. Если операция выполнена неправильно, машина просигналит 2 или 4 раза.

Примечание
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Для того, чтобы отключить подачу звукового сигнала, нажмите

Для получения более полной информации, см. стр. 1-19.
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