[image: image44.png]Z

3

X




[image: image1.png]


3.  Нажмите клавишу
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*   Если Вам нужно вызвать строчку из памяти, нажмите клавишу 

 На дисплее появится первоначальное изображение.
4. Машина вызовет строчку из памяти и будет готова к вышиванию.
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                                                                                                     5 - 54
ПРИМЕНЕНИЕ ВЫШИВАНИЯ  

Совмещение левого края строчки
r
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1. Отметьте начальную точку вышивания, как показано на рисунке.
[image: image4.png]COEEE B
EEEER m
]

- TENSION

=] m,QE





[image: image29.png]Z

3

X



[image: image30.png]-



2. Нажмите клавишу           , которая поменяется на клавишу

Положение иглы переместится в левый нижний угол строчки (при этом пяльца также перемещаются так, чтобы игла была установлена правильно).
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3. Клавишами              , совместите иглу и метку на ткани и начинайте вышивать.

ВНИМАНИЕ
Не опускайте иглу во время перемещения пялец.
[image: image6.png]



4. Просмотрите законченную строчку.
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Соединение знаков
Следуя инструкциям, приведенным ниже, в случае, если не вся строчка помещается в пяльца.

 Пример:     Соединение букв "ABCDE" и букв "FGHI"
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1.  Введите буквы "ABCDE."
[image: image32.png]



2.  Нажмите клавишу              , чтобы переместить иглу в  

[image: image33.png]



положение для начала шитья
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3.  Нажмите клавишу              , чтобы отключить функцию автоматического обрезания нити.
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4. Нажмите клавишу «Старт/Стоп», чтобы начать шить.

5. После того как Вы закончили шить, отрежьте нить, оставив достаточно длинный конец. Затем вставьте в пяльца часть ткани, на котором Вам нужно вышить буквы "FGHI."
1. Конечная точка вышивки.
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6.  Введите буквы "FGHI."
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7. Нажмите клавишу           , чтобы переместить иглу в 
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положение для начала  
Игла переместится в левый нижний угол строчки.
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8. Пользуясь клавишами            , переместите иглу в точку, где Вы закончили строчить буквы “ABCDE”
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9. Нажав клавишу «Старт/Стоп», продолжите вышивать оставшиеся буквы.
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Вышивание подчеркивающей линии
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Для того, чтобы сделать Вашу вышивку эффектнее, Вы можете использовать функцию подчеркивающей линии.
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1.  Нажмите клавишу
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2. Нажатием клавиши                , изменяя порядок используемых цветов нитей, выберите необходимый цвет для подчеркивающей линии.

3. Опустите лапку и начинайте шить.
[image: image15.png]
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Обрамляющая строчка для аппликации (1)
Вы можете использовать обрамляющие строчки одинаковой формы и размера для изготовления аппликаций. Вышейте одну строчку прямыми стежками и еще одну – атласными стежками.
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1. Выберите обрамляющую прямыми стежками строчку. Затем, сделайте строчку на ткани, из которой Вы будете делать аппликацию и вырежьте аппликацию как можно ближе к внешнему краю строчки.
[image: image16.png]



[image: image17.png]



     2.  Сделайте такую же строчку на основной ткани.
   3. Нанесите тонкий слой клея или спрея на заднюю часть аппликации. Прикрепите аппликацию к основной ткани, совместив ее со сделанной строчкой.
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4. Выберите атласную строчку той же формы, что и аппликация. Пристрочите аппликацию к основной ткани.
ВНИМАНИЕ
Если Вы изменяете размер и расположение строчки,   не забудьте записать ее новые координаты.
1. [image: image42.png]


Аппликация
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Обрамляющая строчка для аппликации (2)
Еще одним способом для изготовления аппликации, используя строчки вышивания, является способ, при котором Вам не нужно менять ткань в пяльцах. Прошейте одну строчку прямыми стежками и еще одну – атласными.
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1.  Выберите обрамляющую прямыми стежками строчку и прошейте ее на основной ткани.
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2. Положите ткань, из которой Вы будете делать аппликацию поверх сделанную строчку. Убедитесь в том, что ткань для аппликации послностью покрывает строчку.
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3. Сделайте такую же строчку на ткани аппликации.
*   Остановите машину перед тем, если она начнет шить перекрестные стежки посередине строчки.
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4.  Отсоедините пяльца от устройства для вышивания и вырежьте аппликацию вокруг внешнего края строчки.
ВНИМАНИЕ

Вырезая аппликацию, не вынимайте ткань из пялец. Не надавливайте на ткань сильно, чтобы не ослабить натяжение в пяльцах.

[image: image23.png]



5. Вырите обрамляющую атласную строчку того же размера, что и аппликация.

ВНИМАНИЕ
[image: image43.png]


Не изменяйте размер и положение строчки.
6. Установите пяльца на устройство для вышивания и завершите аппликацию, прошив атласную строчку.
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Вышивание небольших фрагментов ткани или края ткани

При вышивании, рекомендуется  использовать уплотнитель. Прикрепите уплотнитель как показано на рисунках. После завершения вышивания, аккуратно снимите его с ткани.
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Вышивание небольших фрагментов ткани
1. Ткань
Для достижения лучшего качества вышивки, пользуйтесь  спреем для прикрепления ткани к уплотнителю.

Если Вы предпочитаете не использовать спрей,   пришейте уплотнитель к ткани наметочной строчкой.
2.Уплотнитель
В ышивание на  краях и углах ткани
1. Ткань
Для достижения лучшего качества вышивки, пользуйтесь  спреем для прикрепления ткани к уплотнителю.

Если Вы предпочитаете не использовать спрей,   пришейте уплотнитель к ткани наметочной строчкой.
2.Уплотнитель
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Вышивание на ленте
1. Лента
Прикрепите ленту при помощи спрея
2. Уплотнитель
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Глава 6. Редактирование вышивания

ФУНКЦИЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ
С помощью функции редактирования, Вы можете комбинировать вышивку и знаковые строчки, изменять размер строчек, вращать строчки и выполнять многие другие операции.
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Комбинирование строчек
Вы можете комбинировать точечную вышивку, обрамляющие и знаковые строчки, а также строчки, сохраненные в памяти и на картриджах.
Перемещение строчек
Вы можете изменять положение строчки на площади 26 cm x 16 cm (10-1/4 x 6-1/4  дюйма) и просматривать изменения на дисплее.
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Вращение строчек
Вы можете поворачивать строчки на 1 градус или сразу на 90 градусов.
Увеличение или уменьшение строчек
вы можете увеличивать или уменьшать строчки, выбирая из 50-ти возможных размеров.
 *   Для некоторых строчек, данная функция неприменима.
Создание зеркальных изображений.
Вы можете создавать горизонтальное зеркальное изображение строчки.
*   Для некоторых строчек, данная функция неприменима.
Изменение расстояния между знаками
Комбинируя строчки, Вы можете увеличивать или уменьшать расстояние между знаками.
Изменение положения знаков
Возможно изменять положения знаков, размещая их по диагонали, по кривой линии и т. д.
,
Изменение цвета нити
Изменяйте цвета строчек и вышивки по Вашему вкусу.
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