НАСТРОЙКА ПРОЦЕССА ВЫШИВАНИЯ
Если закончилась нить в шпульке
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В случае, когда нить на шпульке заканчивается, на дисплее появляется предупреждающее сообщение. Если в этот момент строчка почти завершена, Вы можете закончить ее, не меняя нить шпульки. Если же значительная часть вышивки еще не сделана, рекомендуется поменять шпульку.  При появлении на дисплее сообщения, изображенного на дисплее слева, следуйте инструкциям, приведенным ниже.
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1.  Нажмите клавишу «Старт/Стоп», чтобы остановить машину.
2. Нажмите клавишу «Положение иглы», чтобы поднять иглу и уровень прижимной лапки.
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3.  Отрежьте верхнюю нить ножницами.
4.  Снимите пяльца.
Следите за тем, чтобы сильно не давить на ткань, заправленную в пяльца. В противном случае ткань не будет натянута должным образом.
ВНИМАНИЕ
Следите за тем, чтобы не задеть каретку устройства для вышивания или лапку во время установки или снятия пялец. Это может сбить настройки вышивания.
[image: image3.png]



5. Вставьте намотанную шпульку в машину, а затем снова установите пяльца.

6. Чтобы продолжить строчку с места, на котором Вы остановились, см. стр. 5-36 и следуйте инструкциям, начиная с №4.
5 - 35
