TYPICAL

TW5-8372

Двухигольная шВейная машина челночного стежка

на колонковой платформе

с комбинированным двигателем ткани,

увеличенным челноком

TW5-8372

Две иглы, увеличенный челнок, комбинированный двигатель ткани

НАЗНАЧЕНИЕ:

· Для шитья днищ, краев и углов различных сумок, обуви и трехмерных изделий и т.п.

· Предназначена для шитья палаток, костюмов, подушек, обуви, шляп и кожаных изделий и т.п.

TW5-8372
ОСОБЕННОСТИ:

· Колонковая платформа предназначена для шитья трехмерных и небольших изогнутых изделий

· Длина стежка регулируется очень просто

· Комбинированный двигатель ткани обеспечивает равномерную подачу материала

· Обратный двигатель ткани

· Большой челнок увеличивает эффективность работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель
	Макс. скорость шитья (s.p.m.)
	Макс. длина стежка (мм)
	Зазор под прижимной лапкой (мм)
	Ход игловодителя (мм)
	Игла (стандартная)

	TW5-8372
	1600
	6
	13 (коленом)

6,5 (вручную)
	36
	DP x 17 22#


	Модель
	Расстояние между иглами (мм)
	Размер платформы

(мм)
	Размер рабочего стола

(мм)
	Высота колонки

(мм)

	TW5-8372
	6,4 (стандартное)
	517 x 178
	210 x 332
	202


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ИГЛАМИ:

	Расстояние между иглами
	4,8 мм

3/16”
	7,9 мм

5/16”
	9,5 мм
3/18”
	12,7 мм
1/2"

	TW5-8372
	*
	*
	*
	*


ПРИМЕЧАНИЕ:

(1) Скорость шитья зависит от нити, материала и выполняемой операции

(2) Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.

