ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

мод. STIR 1 AUTOMATIC

1. Наполните пластиковый бак  водопроводной водой (максимум 15 л). Запрещается использовать очищенную воду любого вида, смягчители или ароматизаторы.

2. Включите все три выключателя: через несколько секунд вы услышите шум электронасоса, который подкачивает воду из бака в бойлер.

3. Когда между двумя выключателями загорится красная лампочка – индикатор, парогенератор готов к работе.

4. Переключатель на утюге показывает температуру глажения с двумя позициями:

Сухая утюжка (Dry/ A secco): утюг прогревается примерно до 60(С, пара нет.

Пар (Steam/Vapore): утюг работает с постоянным пропариванием.

Если переключатель на утюге установлен в положении между льном (flax/lino) и хлопком (cotton/cotone), утюг нагревается до максимально допустимой температуры, а пропаривание остается на постоянном уровне, хотя это трудно заметить из-за высокой температуры (около 170(С)

5. Если в баке закончилась вода, раздается звуковой сигнал, и, чтобы продолжать утюжку, вам нужно заполнить бак, как описано в пункте №1.

РЕКОМЕНДАЦИИ

· Любые проблемы, возникшие в автоматической системе наполнения бойлера, можно решить, просто отключив ее, повернув переключатель наполнения в положение “Manual” (ручное наполнение)

· Если бойлер больше не выпускает пар, его можно наполнить вручную через отверстие на парогенераторе.

· Чтобы восстановить автоматическое заполнение, необходимо связаться с квалифицированным мастером.

· Не открывайте крышку бойлера в процессе утюжки, и, в любом случае, пред тем, как открыть крышку, убедитесь, что утюг не выпускает пар. Утюг снабжен устройством отключения при перегревания, которое могут заменять только в авторизованных центрах или квалифицированные мастера.

· В первые несколько часов работы утюг может издавать запах, который со временем исчезнет. Запах возникает из-за приработки материалов, используемых в изготовлении, и не вредит утюгу. Когда вы включаете утюг (А68 на схеме) в первый раз, переключатель (А5) нужно установить в позиции “Шерсть”(wool/lana) на 2–3 минуты. Затем Вы можете устанавливать его в желаемую позицию (хлопок, лен).

· Никогда не оставляйте горячий утюг без внимания. Никогда не оставляйте его включенным, если не используете его.

