



Памятка покупателю.




Уважаемые покупатели!

     ЗАО «Веллтекс»  убедительно просит вас ознакомиться с данной информацией по правилам электробезопасности.

· Подключение к электросети швейного, ВТО, раскройного оборудования, монтаж/ демонтаж электрических схем  должны  производиться квалифицированным специалистом, имеющим соответствующий допуск!

1 группа допуска- весь персонал, работающий с электрооборудованием.

2 группа допуска- персонал, работающий с нагревательными приборами.

3,4 группы допуска- специалисты, работающие с электроприборами, 

подключаемыми к сети 220, 380V.

      Допуск определяется следующими нормативными актами:

· «Правила по эксплуатации электроустановок потребителю»                           от 31 марта 1992г, 5-ое издание.

· «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при установке электроустановок.»  (действительны с 01.07.01).
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· «Правила устройства электроустановок».

   В импортных электрических устройствах применяется следующая маркировка:

  Заземление-  желтый провод с зеленой полосой.
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синий и коричневый.


синий, коричневый, черный.










Администрация  ЗАО «Веллтекс». 

