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Коммерческое предложение.

DELVIR SABRINA FOAM LIGHT – пенный экстрактор, идеально подходящий для чистки текстильных поверхностей с коротким временем высыхания. Применяется на автомойках, в автосервисах, автосалонах и автопарках.

На обрабатываемую поверхность наносится пена, которая образуется при смешивании воздуха, подаваемого компрессором, и моющего средства. После определенного времени химического воздействия оставшаяся пена с влагой, но уже вместе с химически связанными загрязнениями собирается с помощью встроенного пылесоса.

В отличие моющего средства пена может наноситься на вертикальные поверхности и не проникает глубоко внутрь ткани, а воздействует только на поверхностный загрязненный слой. Это позволяет значительно (больше, чем в два раза) сократить время высыхания и экономичнее расходовать моющее средство.

· Ударопрочный корпус из индустриального пластика предотвращает возникновение коррозии и механических повреждений;

· Прозрачная небьющаяся крышка позволяет наблюдать за всасыванием грязи;

· Съемный бак с интегрированной ручкой для собранной влаги;  

· Прочные колеса с водоотталкивающей резиной;

· Латунные быстросъемные соединения, отличающиеся надежностью и прочностью;

· Помпа подачи моющего средства с системой By-Pass обеспечивает регулирование оптимального водного потока согласно заданному, продолжительное непрерывное время и высокий ресурс работы аппарата;
· Двигатель всасывания с тепловой защитой от перегрева обеспечивает продолжительное непрерывное время и высокий ресурс работы аппарата;

· Прочная рама предотвращает от случайного опрокидывания аппарата;
· Малые габариты аппарата позволяют использовать аппарат в местах с ограниченным пространством (в автобусах, самолетах);

· Клапаны регулирования подачи воздуха, моющего средства и манометр на панели управления позволяют настраивать необходимый тип пены для достижения наилучшего результата уборки.
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Стандартная комплектация: насадка для нанесения пены, насадка и шланг для всасывания, 2 канистры по 5л. с моющим средством «T-FOAM» (из 1 л. концентрата получается 5 л. рабочего раствора).
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Технические характеристики.

	Напряжение, В
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220

	Объем бака для моющего раствора, л
	14

	Объем бака для собранной влаги, л
	14

	Исполнение корпуса
	Индустриальный пластик

	Электродвигатель всасывания
	Двухстадийный

	Мощность, Вт
	1000

	Разряжение, мм водного столба
	2200

	Воздушный поток, л/с
	50

	Помпа с системой By-Pass
	Вибрационная

	Мощность, Вт
	70

	Максимальное давление, бар
	4

	Максимальный расход, л/мин
	1,5

	Компрессор
	Внешний

	Максимальная производительность, сид./ч
	20-30

	Расход моющего раствора, гр/сид.
	30-40

	Длина электрического кабеля, м
	10

	Масса, кг
	20

	Габаритные размеры, см
	30х42х66,5


Страна производитель - Италия. Гарантийное обслуживание - 1 год.       

Цена со склада в Москве: 

Дополнительные аксессуары и моющие средства.
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Моющее средство «MERIDA TAPIS» для чистки ковров и текстильных покрытий методом сухой пены ковров, обивок, текстильных покрытий – как натуральных, так и синтетических. Не содержит отбеливателей, освежает цвета и оставляет приятный запах.

Предназначено для ручной и механической чистки. В зависимости от степени загрязнения концентрат разводят в соотношении: от 1:5 до 1:10 (100 мл концентрата на 0,5-1л воды).

Арт. М262


Насадка для чистки ковровых покрытий.

Арт. NS270N-FOAM
