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2. Клавишами “-“ и  “+” на дисплеях ширины и длины стежка, установите необходимый размер петельки. Большой – 7мм (1/4 дюйма), средний – 6 мм (15/64 дюйма) или маленький – 5мм (3/16 дюйма).
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3.  Установите лапку для монограмм “N” , затем поверниту рукоятку свободного хода маховика, чтобы проверить положение иглы на ткани. Опустите регулятор прижимной лапки и начинайте шить. Когда петелька прошита, машина автоматически сделает закрепляющие стежки и остановится.
1. Положение иглы на ткани
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4. Прорезывателем для петелек сделайте отверстие в центре петельки.
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