УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕТЕЛЬ С ЗАКРЕПКАМИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

А
корпус

В
прорезь для стержня лапки

C
вильчатый рычаг плеча

D
прижимная лапка

E
специальный установочный винт иглы

F
установочный винт

G
накладная пластина

H
винт регулировки зигзага

I
винт регулировки ширины петли

J
винт регулировки длины петли

Как установить петельное устройство на швейную машину?


1. См. рис. 1. Снимите прижимную лапку и прижимной винт иглы со швейной машины. Для установки иглы вместо прижимного винта иглы используйте специальный установочный винт иглы (поставляется в комплекте с петельным устройством).

2. Установите накладку (поставляется в комплекте с петельным устройством) сверху на игольную пластину в такое положение, чтобы игла попадала справа, по середине прорези в накладной пластине. Затяните установочный винт (поставляется в комплекте с петельным устройством), чтобы зафиксировать накладную пластину.


1. См. рис. 2. Поверните маховое колесо, чтобы перевести иглу в крайнее верхнее положение.

2. Установите петельное устройство сзади так, чтобы стержень лапки попал в отверстие для стержня лапки. Проверьте, чтобы вильчатый рычаг плеча оказался над специальным установочным винтом иглы перед тем, как затянуть два (2) винта, фиксирующие петельное устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В случае, если швейная машина оснащена реечным двигателем ткани, не нужно устанавливать накладную пластину, но убедитесь, что реечный 

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не затягивайте установочный винт слишком сильно.
двигатель ткани расположен ниже игольной пластины.

КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ДЛИНУ ПЕТЛИ

1. См. рис. 3. Переместите винт регулировки длины петли между метками «L» и «S».

(a) при перемещении винта ближе к метке «L», стежок будет длиннее

(b) при перемещении винта ближе к метке «S», стежок будет короче


КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ШИРИНУ ЗИГЗАГА

1.
См. рис. 4 и рис. 5. Переместите винт регулировки ширины зигзага между метками «N» и «W».

(a) при перемещении винта ближе к метке «N», зигзаг будет уже;

(b) при перемещении винта ближе к метке «W», зигзаг будет шире.



КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ШИРИНУ ПЕТЛИ

1.
См. рис. 6 и 7. Переместите винт регулировки ширины петли между метками «N» и «W».

(c) при перемещении винта ближе к метке «N», петля будет уже;

(d) при перемещении винта ближе к метке «W», петля будет шире.


КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ШИРИНУ СТЕЖКА

1. См. рис. 8 и рис. 9. Поверните винт регулировки ширины стежка по часовой стрелке или против часовой стрелки:

(a) при повороте по часовой стрелке стежки будут более тугими;

(b) при повороте против часовой стрелки стежки будут более свободными и широкими.

ПРИМЕЧАНИЕ:

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕЛАТЬ ПЕТЛЮ СЛИШКОМ УЗКОЙ, ТАК КАК В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПРИ РАЗРЕЗАНИИ ПЕТЛИ МОЖЕТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНА СТРОЧКА ЗИГЗАГ.
2. Вы также можете использовать винт-барашек, который поворачивается только влево.

Он используется для установки начала строчки, а также для установки длины петли перед началом стачивания.

КАК ВЫПОЛНИТЬ ЗАКРЕПКУ

С помощью этого петельного устройства Вы можете выполнить красивую закрепку, которую могут выполнить только специальные машины.

Установка петельного устройства и регулировка различных параметров точно соответствует описанным выше способам.

1. Переместите винт регулировки ширины петли в крайнее левое положение и затяните винт.

2. В конце закрепляющих стежков выполните несколько стежков, чтобы не сорвалась игла.

Butterfly screw
Винт-барашек

Bar tacking
Закрепка
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