ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРЕСС

С-125

A
360 мм

B
500 мм

C
122 мм

D
 70 мм

H
1070 мм

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
4 – 6 бар

ВЕС
23 кг

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРЕСС С-125

ЗАПЧАСТИ

01
Верхняя крышка

02
Винт

03
Цилиндр

04
Винт уплотнителя

05
Уплотнитель

06
Шайба

07
Вал поршня

08
Коническая пружина

09
Нижняя крышка

10
Адаптер штампа

11
Вкладыш штампа

12
Штырь с винтовой нарезкой

13
Штырь с винтовой нарезкой

14
Нижний адаптер

15
Винт

16
Винт

17
Регулирующее соединительное звено

18
Корпус

19
Предохранительный регулировочный винт

20
Предохранительный соединительный штырь

21
Предохранительная планка

22
Гайка

23
Гайка

24
Предохранительный элемент

25
Винт

26
Выхлопная трубка

27
Рекор

28
Подставка

29
Гайка

30
Соединительная планка педали

31
Планка педали

32
Цилиндр

33
Гайка

34
Штырь с винтовой нарезкой

35
Педаль

36
Шланг

37
Рекор

38
Шланг

39
Рекор

40
Клапан

41
Регулятор

42
Гайка

43
Винт

44
Планка для присоединения к педали

45
Планка педали

46
Пружина планки педали

47
Винт

48
Винт

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРЕССА С-125


ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ:



ВЕС

23 кг

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

1 - 8 атм.

СИЛА ДАВЛЕНИЯ

600 кг


1. Подсоединить к агрегату воздушную магистраль, используя уплотнитель на кондиционере (4).

2. Разместить нижнюю часть штампа во вкладыше (16) и зафиксировать ее винтом.

3. Прикрепить верхний штамп к обозначенной цифрой 10 части винтом.

4. Положить изделие (кнопку, петлю и т.п.) в штамп и проделать дырку, нажав педаль (22).

5. Отрегулировать высоту, используя часть под номером 16 (зазор штампа увеличивается, если повернуть эту часть по часовой стрелке), и зафиксировать ее винтом (17).




25

винт

24

винт

23

пружина педали

22

педаль

21

соединительная планка педали

20

планка педали

19

столешница

18

фиксирующий штамп винт

17

фиксирующий винт нижнего адаптера штампа

16

нижний адаптер штампа

15

предохранительный элемент

14

вал поршня

13

предохранительный регулировочный винт

12

нижняя крышка

11

пружина поршня

10

адаптер верхнего штампа

9

прижимной винт

8

выхлопная трубка

7

верхняя крышка

6

двойная пневматическая прокладка

5

шланг

4

кондиционер

3

клапан 3/2 – 1/8

2

предохранительная пусковая планка

1

корпус

Номер детали

Наименование детали



