· Использование сетки для катушки
При использовании декоративных нитей, обычно быстро ракручивающихся с катушки, одевайте на катушку сетку, которая поможет контролировать подачу нити. 

*   Отрежте необходимое количество сетки для катушки.
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1. Сетка для катушки

2. Катушка

3. Штифт катушки

4. Диск катушкодержателя
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Вытягивание шпулечной нити

Ниже приведены рекомендации по вытягиванию шпулечной нити, что необходимо при присбаривании, свободном простегивании или вышивании.
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1.  Проведите нить через прорезь шпульки по стрелке, как указано на рисунке. Не обрезайте нить.
*    Не убирайте крышку отделения для шпульки.
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2. Придерживая верхнюю нить, нажмите клавишу «положение иглы», чтобы поднять иглу.
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3. Аккуратно потяните верхнюю нить, вместе с которой петлей вытянется шпулечная нить.
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4. Вытяните нижнюю нить, опустите ее подлапку и оттяните на 100 mm (3-4 дюйма) как и верхнюю нить, выровняв концы.
5. Уберите крышку отделения для шпульки 
,

1. Верхняя нить


2. Шпулечная нить
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Смена прижимной лапки    
ВНИМАНИЕ
        •      Выключайте машину во время замены лапки . Если машина включена, существует       вероятность нажатия клавиши «Старт/Стоп», что приведет механизмы в движение и может быть причиной травм.

· Правильно выбирайте тип лапки для соответствующей сторочки. При использовании неподходящей лапки,   игла может погнуться или сломаться об нее, что, в свою очередь, приведет к травмам.
•   Используйте только лапки, подходящие для данной машины. Использование неподходящих к машине лапок может стать причиной травм.

· Снятие прижимной лапки
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1.  Нажмите клавишу «Положение иглы», чтобы поднять иглу и выключите машину.
2.  Поднимите уровень прижимной лапки
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3.  Нажмите на черную кнопку, находящуюся сзади прижимной лапки. Лапка отсоединится.
1. Держатель прижимной лапки
· Установка прижимной лапки
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4.  Разместите новую лапку под держателем. Совместите поперечную планку лапки со шлицей штанги прижима ткани. Опустите рычаг лапки и зафиксируйте лапку на штанге прижима ткани. Если лапка установлена правильно, то зажим-защелка защелкнется.
1. Штанга прижима ткани

2. Поперечная планка лапки
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• Установка подвижной лапки

Подвижная лапка удерживает ткань  между двигателями ткани (транспортером) и обеспечивает равномерную подачу ткани, что позволяет Вам осуществлять контроль за тканью во время шитья винила, кожи, синтетической кожи или скользящих тканей, таких как вельвет.

*   Подвижная лапка используется только для обычной строчки и строчки зигзаг . Подвижная лапка не шьет обратные строчки. Вы можете выбрать только закрепляющие стежки для простых и зигзаг-строчек.
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*   Чтобы использовать подвижную лапку, Вам понадобятся колено-адаптер и большой винтдля подвижной лапки.
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Адаптер

Большой винт

[image: image12.png]



1.  Нажмите клавишу «Положение иглы», чтобы поднять иглу и выключите машину.
2.  Поднимите уровень прижимной лапки
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3.  Нажмите на черную кнопку, находящуюся сзади прижимной лапки. Лапка отсоединится.
1. Держатель прижимной лапки
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4.  Открутите винт держателя лапки и снимите лапку.
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5. Установите колено-адаптер для подвижной лапки на приводной вал прижимной лапки и поднимите его вверх насколько возможно. Плотно затяните винт отверткой.

ВНИМАНИЕ

Затягивайте винт только отверткой. Если винт затянут непрочно, игла может попасть на лапку и стать причиной травм.
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6. Установите подвижную лапку так, чтобы вилка лапки окружала винт держателя иглы, а затем наденьте колено подвижной лапки на приводной вал прижимной лапки.
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7.  Опустите уровень лапки, ставьте большой винт для подвижной лапки и затяните его отверткой.

ВНИМАНИЕ

Затягивайте винт только отверткой. Если винт затянут непрочно, игла может попасть на лапку и стать причиной травм.

Убедитесь что игла не попадает на лапку, повернув рукоятку свободного хода маховика. Если во время шитья игла попадет на лапку, это может стать причиной травм.

ВНИМАНИЕ
При использовании подвижной лапки, шейте со средней скоростью.
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· Переустановка держателя прижимной лапки
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1.  Нажмите клавишу «Положение иглы», чтобы поднять иглу и выключите машину.
2.  Поднимите уровень прижимной лапки
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3.  Раскрутите винт отверткой и отсоедините подвижную лапку.
                                                   4.  Уберите колено-адаптер
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5. При поднятой лапке, слегка прикрутите прижимную лапку к держателю.

6. Присоедините лапку “J” к держателю. Опустите уровень лапки и как следует затяните винт.

Примечание

В случае, если лапка присоединена неправильно, натяжение нити может быть потеряно из-за неподходящего уровня держателя лапки.
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ВНИМАНИЕ
Не трогайте иглу во время установки лапки. Это может привести к травмам.

Затягивайте винт только отверткой. Если винт затянут непрочно, игла может попасть на лапку и стать причиной травм.

Смена иглы
ВНИМАНИЕ 

Перед заменой иглы выключите машину. . Если машина включена, существует       вероятность нажатия клавиши «Старт/Стоп», что приведет механизмы в движение и может быть причиной травм.

Используйте только иглы для бытовых швейных машин. Другие иглы могут погнуться или сломаться, а также повлечь за собой травмы.

Не шейте погнутыми иглами. 
Чтобы проверить иглу:

Положите иглу плоской стороной на плоскую поверхность. Осмотрите иглу со всех сторон. Не используйте иглу, если она погнута.
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1. Игла и поверхность параллельны

2. Поверхность (крышка отделения для шпульки, стекло и т.д.)

