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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

	Описание
	

	Меры предосторожности
	

	Сборка электроприбора
	

	Указания по эксплуатации
	

	Хранение электроприбора
	

	Поиск неисправностей
	


Перед эксплуатацией данного электроприбора ознакомьтесь с инструкциями.
ОПИСАНИЕ
НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

Данный электроприбор является устройством для удаления примятых складок с одежды, свадебных платьев, драпировок, мебели, и т.д., пригодным для дома, магазина, гостиницы и так далее.
ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА
Слейте воду из водного резервуара и устройства в целом, уберите парогенератор в сухое место, когда он не используется в течение долгого времени.
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Когда Вам придётся использовать прибор снова, то перед эксплуатацией, пожалуйста проверьте, присутствует ли что-нибудь блокирующее трубки или шланг. Также убедитесь в отсутствии повреждений электрошнура. 
ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
Прибор отключается автоматически  и предупреждает звуковым сигналом об окончании воды. Прибор включается автоматически после наполнения бойлера водой.  

2. ТЕРМОСТАТ
Температура прибора управляется на некотором диапазоне термостатом, когда аппарат работает без воды. 
3. ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
Плавкий предохранитель срабатывает при неисправности термостата. Плавкий предохранитель отключает электропитание, когда температура прибора приближается к небезопасному уровню.
ВНИМАНИЕ!
Не эксплуатируйте прибор при повреждённом устройстве безопасности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
( Перед началом эксплуатации прибора прочтите инструкции.

( Для питания рекомендуется резистивно-ёмкостная цепь с остаточным током 30mA. 
( Необходимо внимательно следить за любым электроприбором используемым детьми либо в их присутствии. 

( Не эксплуатируйте прибор при техобслуживании. 

( Отключайте электроприбор от сети во время техобслуживания. 

( Не пользуйтесь повреждённым электроприбором. По вопросам ремонта неисправного электроприбора обращайтесь технический центр производителя и требуйте использования оригинальных запчастей при замене узловых деталей.

( Не эксплуатируйте электроприбор если его составляющие части, а в особенности электрошнур были повреждены. Не пытайтесь отремонтировать электроприбор самостоятельно, т.к. это небезопасно.  Замена неисправных частей должна производиться исключительно изготовителем или

квалифицированным мастером.  

( Во избежание несчастных случаев не отсоединяйте устройств безопасности от электроприбора. 

( Вынимая вилку из розетки, не тяните за провод, а беритесь за саму вилку. Не допускайте попадания воды на вилку или электрическую розетку. 

( Не допускайте контакта сетевого провода с острыми и колющими предметами, т.к. это может привести к поражению электрическим током. 

( Для предотвращения риска поражения электрическим током не погружайте аппарат в воду или другие жидкости. 

( Во избежание ожогов не дотрагивайтесь до горячих частей аппарата и парового сопла. Будьте внимательны при опорожнении ёмкости парогенератора, т.к. в резервуаре может содержаться горячая вода. 

( Не направляйте паровое сопло на людей при эксплуатации парогенератора. 

( Вынимайте парошланг только тогда, когда аппарат полностью остынет. 

( Не используйте горячую или грязную воду, иначе это может повредить водный резервуар либо засорить трубы.

( Не эксплуатируйте парогенератор при обнаружении утечек из нагревательного узла. Свяжитесь с производителем или мастерской для последующего ремонта. 

( По окончании работы с электроприбором, установите выключатель в положение «выключено» и выньте вилку из розетки. 

( Перед тем, как убрать парогенератор на хранение, дайте ему полностью остыть. 

( ВНИМАНИЕ! Не добавляйте никаких моющих средств в водный резервуар. 

( Прибор может эксплуатироваться исключительно внутри помещения. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	(
	Номинальное напряжение: AC220-240V
	(
	Номинальный объём пара: 20ml/минута

	(
	Номинальная мощность: 1350W
	(
	Температура пара: 98°C

	(
	Номинальная частота: 50-60Hz
	(
	Шум <70dB (A)

	(
	Вместимость водного резервуара: 2.1L
	(
	Максимальная высота телескопического держателя парошланга: 1600мм

	(
	Продолжительность выработки пара: 1 ч.
	(
	Минимальная высота телескопического держателя вешалки: 445мм

	(
	Номинальное давление: l0000Pa
	(
	Вес Брутто: 6.4 кг. Вес нетто: 5.5 кг.

	(
	Допустимое давление: 80000Pa
	(
	Упаковывающий размер: 450мм x 285мм x 357мм




СБОРКА ЭЛЕКТРОПРИБОРА
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	2. Потяните за стойку и выдвиньте первую секцию телескопического держателя вешалки.
	

	
	3. Зафиксируйте секцию 1. Проделайте тоже самое с секцией 2 и секцией 3.
	

	
	4. Зафиксируйте секцию 

	

	
	5. Вставьте и зафиксируйте парошланг.
	

	
	6. Повесьте рукоятку парошланга на крючок держателя.
	


УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Данный аппарат является отпаривателем с цифровым управлением. На рукоятке с паровым соплом находиться орган управления интенсивностью пара. С панели управления, расположенной на корпусе электроприбора возможно управлять различными функциями при помощи кнопок. Электроприбор оснащён автоматической системой отключения и звуковым оповещением об окончании воды. Индикация на дисплее красным светом.  

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАРОВАЯ ОБРАБОТКА ОДЕЖДЫ
Наполните водой и переверните водный резервуар, а затем вставьте штепсельную вилку в сетевую розетку. Нажмите микровыключатель или кнопку ON/OFF в течение 3 секунд, загорится индикация подачи электропитания. Настройте подходящую паровую мощность 1-4, и Вы можете пропаривать одежду. Вешалка на крючке держателя может крутиться свободно, это поможет Вам, легко пропарить каждую часть изделия.
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	Воротник: Потяните вниз воротник и пропарьте двигая соплом влево и вправо. Теперь воротник готов
	Воротник: Застегните рубашку. Возьмитесь за воротник и пропарьте сначала. нижнюю сторону. Резко двигайте соплом влево и вправо.  
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	Воротник: Теперь наоборот разверните рубашку задней частью к Вам. Полностью отогните воротник вниз и пропарьте. Застегните рубашку снова, как только воротник будет готов
	Манжета: Слегка приподнимите рукав и пропарьте манжету поглаживая соплом вверх вниз.
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	Рукав: Приподнимите рукав сбоку и пропарьте двигая сопло вверх вниз. Чтобы сделать линию на рукаве, просто окажите некоторое давление на край рукава при движении.
	Карман рубашки: Для пропаривания карманов рубашки, перемещайте сопло, поглаживающими движениями вверх вниз.



ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

	1. ВЫЕМКА ПАРОШЛАНГА

Нажмите кнопку и выньте шланг.


	3. СЛИВ ОСТАТКОВ ВОДЫ
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Слейте всю оставшуюся воду из двух резервуаров и аппарата в целом.



	2. СКЛАДЫВАНИЕ СЕКЦИЙ

[image: image14.png]


       

Надавите на держатель и отпустите секцию. Проделайте тоже самое с секцией 2, секцией 3 и секцией 4. Затем спрячьте секции вовнутрь аппарата.

 
	4.  СМАТЫВАНИЕ ПРОВОДА
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Положите аппарат набок, смотайте провод и зафиксируйте вилку. Закройте прижим. 
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Нажмите на кронштейн и замкните его. 
	5. ХРАНЕНИЕ АППАРАТА
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Храните аппарат в любом закрытом месте (типа туалетной комнаты или под кроватью).


ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

	НЕИСПРАВНОСТЬ
	ПРИЧИНА
	УСТРАНЕНИЕ

	Прибор не работает 
	• Не включен в сеть

• Неисправна эл. цепь

• Сгорел предохранитель

• Сломан выключатель
	• Обратитесь к квалифицированному мастеру для осмотра и ремонта. 

	Пар менее чем обычно 
	• Известковые отложения забили трубы 
• Прибор подключен в розетку с низким напряжением.
	• Удалите отложения специализированным моющим средством 

• Включите прибор в соответствующую его напряжению розетку

	Вода выливается из резервуара
	• Повреждён резервуар
	• Замените резервуар. 

	Пар распространяться за пределы водного затвора 
	• Отложения забили паровые каналы
	• Удалите отложения специализированным моющим средством

	Вода или пар вырываются из соединительной муфты парошланга.
	• Прохудилась уплотнительная шайба 

• Парошланг неплотно входит в гнездо
	• Замените уплотнительную шайбу.

• Вставьте парошланг плотнее.

	Вытекает вода из парового сопла
	• Повреждено паровое сопло 

• Выработка пара снизу близко к полу.
	• Замените сопло. 

• Поднимите сопло к вверх. 

	Рукоятка выпадает или разламывается.
	• Рукоятка не затянута. 
• Рукоятка повреждена
	• Затяните рукоятку 

• Замените рукоятку

	При пропаривании из шланга доносится звук
	• Пропаривание со слабой мощностью
	• Поднимите шланг вверх и опустите вниз

	Водный резервуар деформировался
	• Заливка горячей воды
	• Замените резервуар 

	Электропитание включено, пар не выходит
	• Повреждён нагревательный элемент
	• Обратитесь к квалифицированному мастеру для осмотра и ремонта. 

	Срабатывание предупреждения об окончании воды при ещё полном аппарате
	• Повреждён поплавок
	• Замените поплавок
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