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	Краткое описание:
Несомненным преимуществом моделей серии «BISHOP» является легкость, маневренность, простота в использовании. Они идеально подходят для уборки в небольших помещениях, гарантируя превосходный моющий результат и тщательное высушивание поверхности.

Все рычаги и кнопки, расположенные на рукоятках, а также в задней части машины, эргономичны и просты для пользователя.

Сетевая машина BISHOP E 1950 идеально подходит для продолжительной уборки на небольших площадях: широких коридорах, складских и офисных помещениях и т. д., где требуется высокая манёвренность и мобильность.
Характерные преимущества:
- Счётчик моточасов позволяет своевременно выполнять техническое обслуживание, продлевая срок службы.

- Цифровой индикатор уровня зарядки аккумуляторов показывает текущий процент зарядки и информирует оператора об оставшемся времени непрерывной работы.

- Электронная панель управления, снабжённая световыми индикаторами, а также информационными пиктограммами, максимально упрощает работу оператора.

- Наличие двух дисковых щёток обеспечивает повышенную производительность машины, качественное очищение поверхности, а также облегчает передвижение машины, снижая нагрузку на оператора.

- Инновационная всасывающая консоль с быстроразъемным соединением позволяет быстро и тщательно высушивать обработанную поверхность, а резиновые скребки не доставят никаких хлопот при замене.

- Современный эргономичный дизайн обеспечивает удобный доступ ко всем узлам и агрегатам при эксплуатации и техническом обслуживании.

- Запатентованный звукоизолирующий корпус обеспечивает низкий уровень шума во время работы машины.

- Удобный механизм опорожнения бака для моющих средств, сокращающий время обслуживания машины.

- Мягкие колеса, не оставляющие следов на вымытой поверхности и облегчающие передвижение машины.

- Полипропиленовые щетки, комплект скребков.

- Усовершенствованная высокопрочная упаковка включает особую фиксацию машины на поддоне, гарантируя её сохранность при транспортировке и хранении.
Увеличенный моющий эффект благодаря улучшенному блоку щёток:
Выступающий справа блок щёток позволяет работать с повышенной осторожностью в непосредственной близости от стен и мебели. А два отбойных  колёсика предотвращают случайные удары. 

Окантовка блока щёток выполнена из алюминия для  защиты щёток при случайных ударах, а обработка специальным составом обеспечивает устойчивость к разрушающему воздействию моющего раствора.

Форсунки подачи моющего раствора на щётки выполнены из синтетической резины. Система крепления позволяет легко заменять их.

На каркасе блока щёток установлен механизм, позволяющий, влиять на скорость движения машины, путём изменения геометрии оси щёток.  

Поднятие щёток осуществляется при помощи педали с нескользящим покрытием, на которую необходимо воздействовать с силой не более 7,9 кг, что намного ниже значения, указанного в нормативах по сохранению здоровья оператора. 

Машины снабжены механизмом регулирования давления щёток, который позволяет увеличивать нагрузку с 8 кг до 24,5 кг (для модели BISHOP 1950). Каждый оборот колёсика обеспечивает изменение на 0,3 кг. 
Эффективное высушивание обработанной поверхности:
Инновационная система крепления всасывающей консоли позволяет быстро и легко собирать и разбирать её. 

Маневренная дугообразная консоль гарантирует  идеальное высушивание полов.

Качественный резиновый скребок предназначен для  использования со всех четырех сторон.
Качественные колёса:
Задние колёса увеличенного диаметра выполнены из особого пластика с полиуретановым покрытием, гарантирующим передвижение машины без усилий и не оставляющим следов. Колеса крепятся на независимых осях, поддерживаемых подшипниками, имеющими особое покрытие, которое защищает их от воздействия химического продукта. 
Удобство при эксплуатации:
Управление основными функциями - мытьё и высушивание осуществляется при помощи двух кнопок. Специальный сигнал на дисплее напомнит о необходимости закрыть клапан подачи моющего средства.

Счетчик моточасов активируется простым нажатием на боковую кнопку дисплея, а воздействие на направляющую рукоятку обеспечит работу щёток и открытие клапана подачи моющего средства
Удобные в эксплуатации и обслуживании баки:
Баки, а также внешний корпус выполнены из удароустойчивого  полиэтилена. 

Бак для моющего раствора, расположенный снизу, прочно зафиксирован на корпусе. Широкое отверстие наполнения моющим средством имеет специальный выступ для удобного залива. 

Расположение бака для грязной воды в верхней части машины позволяет без труда опустошать его. Для извлечения бака достаточно лишь отсоединить шланг и крышку всасывания. Оптимальная длина сливного шланга позволяет удалять грязную воду в считанные минуты. Шланг снабжён специальной муфтой, предотвращающей утечку грязной воды. Новая система опорожнения при помощи муфты для слива воды позволит  быстро опустошить бак без риска испачкать руки. 
Комплект поставки:
- Шланг для удобного слива воды.
- Всасывающая балка (изогнутая).
- Комплект стандартных щёток средней жёсткости, 2х285 мм.
- Панель управления.
- Штепсельная вилка для подключения к электросети, с сетевым кабелем (длина 20 м).
Применение:
Поломоечные машины – идеальный вариант для глубокой чистки и мытья больших площадей (полов в торговых центрах, спортзалах, выставочных и концертных залах, офисных зданиях, производственных помещениях и т. д.), а также для подготовки поверхностей к последующей полировке. Они замечательно подходят для уборки коврового, кафельного, мраморного и каменного покрытий, лакированного паркета и покрытого линолеумом пола.

Тип машины
кабельная (1~ 230В)

Место для оператора
без сидения

Производительность по площади (м2/ч)
1950

Тип щёток
дисковые

Рабочая ширина (мм)
550

Электропитание
переменный ток 1~ 230 В. 50 Гц

Мощность (Вт)
1450

Объём бака для чистой воды (л)
45

Объём бака для грязной воды (л)
48

Ширина чистки щёток (мм)
550

Ширина вакуумной чистки (мм)
790

Количество щёток (шт)
2

Давление прижима щётки (г/см2)
25

Скорость вращения щётки (об/мин)
345

Длина сетевого шнура (м)
20




Особенности: 

1. Запатентованная система изоляции электродвигателя всасывания обеспечивает низкий уровень шума.

2. Резиновая защита от брызг.

3. Изогнутая консоль всасывания обеспечивает максимальное высушивание поверхности.

4. Съемный бак для грязной воды позволяет опорожнять и чистить его в любом удобном месте.

Включенные опции.
1.Мягкие колеса не оставляют следов на вымытой  поверхности и позволяют легче перемещать машину.

2. Слив бака для чистой воды.

3. Регулировка угла наклона щеток позволяет изменять производительность машины.

Стандартная комплектация: комплект полипропиленовых щеток, комплект    скребков. 

