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3. Поверните штифт катушкодержателя по направлению к передней части машины. Установите катушку на штифт так, чтобы направление намотки нити шло сверху катушки.

Закрепите катушку диском катушкодержателя и верните штифт в первоначальное положение.

1. Диск катушкодержателя

ВНИМАНИЕ
Если штифт и/или диск катушкодержателя установлены неправильно, это может привести к запутыванию нити вокруг штифта и поломке нити.
Выбирайте диск катушкодержателя, который соответствует типу и диаметру катушки. Если диаметр диска меньше диаметра катушки, нить может запутаться между катушкой и диском и привести к поломке иглы.
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Примечание

При шитье тонкой, перекрестно намотанной нитью (см. рисунок), используйте малый диск катушкодержателя, оставляя свободное пространство между диском и катушкой (см. рисунок слева).
1. Диск катушкодержателя (малый)

2. Катушка (перекрестно намотанная)

3. Свободное пространство
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5. Держа нить обеими руками, заправьте ее через площадку нитенаправителя. 

1. Площадка нитенаправителя
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