НЕБОЛЬШИЕ НАСТРОЙКИ МАШИНЫ
При небольших неисправностях, попытайтесь устранить их с помощью следующих инструкций. Если предложенные решения не эффективны, обратитесь к авторизованному дилеру.

Неисправность
Причина
Решение
Страница


1. Нить заправлена неправильно (использован диск катушкодержателя неподходящего размера, диск неплотно прилегает к катушке, нить не проходит через нитенаправители)
Заправьте нить правильно
1-32


2. Нить запуталась
Проверьте как заправлена верхняя и шпулечная нити
1-31, 1-32


3. Нить слишком толстая для иглы
Проверьте соответствие размеров иглы и нити
1-45


4. Слишком сильное натяжение верхней нити
Настройте натяжение нити
2-13, 5-40

Рвется верхняя нить
5. Перекрученная нить
Отрежьте перекрученную нить ножницами и удалите ее из бегунка
7-2


6. Игла развернута или согнута
Замените иглу
1-43


7. Неправильно установлена игла
Установите иглу заново
1-43


8. Наличие царапин на игольной платформе
Замените игольную платформу или обратитесь к авторизованному дилеру
8-2


9. Наличие царапин на прижимной лапке
Замените лапку или обратитесь к авторизованному дилеру
1-39


10. Наличие царапин на бегунке
Замените бегунок или обратитесь

к авторизованному дилеру
8-2


1. Неправильно установлена шпулька
Заправьте шпулечную нить правильно
1-31

Рвется шпулечная нить
2. Наличие царапин на шпульке или шпулька вращается неисправно
Переустановите шпульку
1-31


3. Нить перекручивается
Отрежьте перекрученную нить ножницами и удалите ее из бегунка
7-2


1. Нить заправлена неправильно
Проверьте правильно ли заправлена нить
1-32


2. Несоответствие иглы и нити для ткани
Проверьте соответствие нити, иглы и ткани
1-45

Строчка путается
3. Игла перевернута или согнута
Замените иглу
1-43


4. Игла установлена неправильно
Переустановите иглу
1-43


5. Игла с дефектом
Замените иглу
1-43


6. Под игольной платформой скопилась пыль
Удалите пыль щеткой
8-2


1. Неправильно заправлена шпулечная нить
Заправьте нить правильно
1-32


2. Неправильно установлен диск катушкодержателя
Проверьте, правильно ли установлен диск катушкодержателя
1-33


3. Несоответствие иглы и нити для ткани
Проверьте соответствие нити, иглы и ткани
1-45

Ткань сборит
4. Игла перевернута или согнута
Замените иглу
1-43


5. слишком длинные стежки для строчки тонкой ткани
Уменьшите длину стежка
2-9


6. Неправильно установлено натяжение нити
Установите правильное натяжение нити
2-13, 5-40


7. Неправильно подобрана лапка
Правильно подберите лапку
3-1


1. Пыль между двигателями ткани
Удалите пыль и пух
8-2

Громкий звук во время шитья
2. Попадание кусочков нити в бегунок
Почистите бегунок
8-2


3. Неправильно заправлена верхняя нить
Проверьте, правильно ли заправлена нить
1-321


4. Наличие царапин на бегунке
Замените бегунок или обратитесь к авторизованному дилеру
8-2


1. Неправильное положение иглы
Поднимите иглу с помощью клавиши “Положение иглы”
1-3

Нить не заправляется в иглу
2. Заправляющий нить крючок не проходит через ушко иглы
Поднимите иглу с помощью клавиши “Положение иглы”
1-3


3. Неправильно установлена игла
Установите иглу снова
1-43
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1. Неправильно заправлена верхняя нить
Проверьте, правильно ли заправлена нить
1-32


2. Неправильно установлена шпулька
Проверьте установку шпульки
1-31

Неправильно установлено натяжение нити
3. Неправильно подобрана нить или игла для используемой ткани
Проверьте соответствие нити, иглы и ткани
1-45


4. Неправильно установлена лапка
Переустановите лапку
1-42


5. Неправильно установлено натяжение нити
Скорректируйте натяжение нити
2-1, 5-40


1. Неправильно подобрана лапка
Правильно подберите лапку
3-1

Знаковая строчка не разворачивается
2. Неправильно сделаны установки типа строчки
Проверьте установки строчки
4-11


3. Отсутствие прокладочного материала/тонкая ткань стрейч
Воспользуйтесь прокладочным материалом
4-8


4. Неправильно установлено натяжение нити
Скорректируйте натяжение нити
2-13


1. Нить закручивается
Отрежьте перекрученную нить ножницами и удалите ее из бегунка
7-2


2. Ткань неправильно заправлена в пяльца
Ткань слабо натянута в пяльцах. Натяните ткань
5-21


3. Отсутствие прокладочного материала/
Всегда используйте прокладочный материал, особенно при шитье легких тканей, тканей стрейч.
5-20


4. Во время вышивания пяльца столкнулись с посторонним объектом
Следите за тем, чтобы в области перемещения пялец не находились посторонние предмете, которые могут создать помехи при движении пялец.
5-29

Вышивание плохого качества
5. Края ткани, заправленной в пяльца зацепились за машину
Перезаправьте ткань в пяльца так, чтобы концы ткани не могли зацепится за машину и поверните строчку на 180 градусов
5-46


6. Ткань слишком тяжелая и не может двигаться свободно
Подложите под ткань толстую книгу, чтобы обеспечить одинаковой уровень или аккуратно приподнимайте ткань.
-


7. Ткань свисает со стола
Разместите ткань так, чтобы она не свешивалась со стола или придерживайте ее
5-29


8. Ткань зацепилась о посторонний предмет
Остановите машину и разместите ткань так, чтобы она не могла зацепится за посторонние предметы
-


9. Пяльца сняты во время шитья (напр, во время заправки шпульки). Лапка сдвинулась во время установки или снятия пялец. Устройство для вышивания переместилось.
Следите за правильностью снятия и установки пялец во время вышивания.
5-35
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Неисправность
Причина
Решение
Страница


1. Игла неправильно установлена
Правильно установите иглу
1-43


2. Не затянут винт иглодержателя
Затяните винт иглодержателя
1-44


3. Игла погнута
Замените иглу
1-43


4. Несоответствие нити, иглы и ткани
Проверьте соответствие ткани , иглы и нити
1-45


5. Неправильно выбрана лапка
Используйте рекомендованную лапку
3-1

Ломается игла
6. Слишком сильное натяжение верхней нити
Проверьте натяжение нити
2-13, 5-40


7. Ткань вытянута во время шитья
Не вытягивайте ткань во время шитья
-


8. Неправильно установлен диск катушкодержателя
Проверьте, правильно ли установлен диск катушко держателя
1-33


9. Наличие царапин на игольной платформе
Замените игольную платформу или обратитесь к авторизованному дилеру
8-2


10. Наличие царапин на лапке
Замените лапку или обратитесь к авторизованному дилеру
1-39


11. Наличие царапин на бегунке
Замените бегунок или обратитесь

к авторизованному дилеру
8-2


12. Игла повреждена
Замените иглу
1-43


1. Неправильно установлен транспрортер
Поднимите транспортер с помощью рычага положения транспортера
1-6


2. Стежки расположены слишком близко друг к другу
Увеличьте длину стежка
2-9

Ткань не помещается под лапку 
3. Неправильно выбрана лапка
Правильный выберите тип лапки
3-1


4. Игла погнута
Замените иглу
1-43


5. Нить запуталась
Отрежьте запутанную нить и удалите ее из бегунка
7-2


1. Строчка не выбрана
Выберите строчку
3-9, 4-1, 

5-8, 6-2


2. Не нажата кнопка “Старт/Стоп”
Нажмите кнопку “Старт/Стоп”
1-3


3. Машина не включена в сеть
Включите питание машины
1-12

Машина не работает
4. Не опущена лапка
Опустите лапку
1-4


5. Кнопка “Старт/Стоп” нажата при подключенной ножной педали
Отсоедините ножную педаль или пользуйтесь педалью для шитья
1-7


6. Использование ножной педали для вышивания
Отсоедините педаль и используйте во время шитья кнопку “Старт/Стоп”
1-7


7. Рычаг контроля скорости шитья используется для регулирования ширины стежка зигзаг
Пользуйтесь педалью во время шитья вместо кнопки “Старт/Стоп”
1-7


1. Не выбрана стрчка
Выберите строчку
5-8, 6-2

Не работает устройство для вышивания
2. Не включено питание машины
Включите питание машины
1-12


3. Неправильно установлено устройство для вышивания
Проследите за правильностью установки устройства для вышивания
5-5


4. Пяльца подсоединены раньше, чем идентифицировано устройство для вышивания
Проследите за правильностью процесса  идентификации.
5-5

Плохо виден дисплей
1. Не правильно установлена контрастность дисплея
Настройте контрастность дисплея.
1-16, 8-1
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внимание

· Машина оснащена детектором заправки нити. Если Вы нажали кнопку “Старт/Стоп” перед тем, как заправить верхнюю нить, машина не будет работать нормально. Также, в зависимости от выбранной строчки, машина может перемещать ткань даже если игла поднята. в таких случаях, Вы услышите звук, отличающийся от обычного звука во время шитья. Это не является признаком неисправности машины.

· Если питание отключилось во время шитья, включите машину, следуя инструкциям по эксплуатации.
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