Пескоструйная насадка ZTXSAND0
1. ZTESAB
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2. ZTESOND
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Технические характеристики

	Рабочее давление, бар
	Подаваемый объем, л/мин.

	70-200
	8-50
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	Размер фракций (зернистость) абразива, мм
	0-0,5
	0,6-0,9
	0,9-1,4

	Тип абразива
	кварцевый песок
	кварцевый песок
	Смесь (кремнезём)

	Использование
	Легкие работы
	Стандартные работы
	Тяжелые работы

	Расход арбазива
	210-390 кг/ч
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