Инструкция по эксплуатации 

Профессиональные машины с низким уровнем шума 

 для сбора сухой и жидкой грязи 
1. Водосос HW-151 15l
2. Водосос HW-251 25l
3. Водосос HW 581/582 58l
4. Водосос HW-772/773 77l 
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· перед сборкой, эксплуатацией и обслуживанием машины внимательно ознакомьтесь с инструкцией

· товары, описанные в данной инструкции, аккредитованы интернациональной системой качества ISO9001:2000

· физические формы продукта запатентованы, любые попытки мошеннического копирования преследуются по закону

Предназначение.
Профессиональные машины предназначены для сбора сухой и жидкой грязи внутри помещений. Запрещается собирать огнеопасную, токсичную, каустичную, раздражающую и представляющую вред для здоровья пыль, жидкость.

5. Модели «Водосос HW-151», «Водосос HW-251 25l», «HW 581/582 58l», «Водосос HW-772/773 77l» обладают значительными преимуществами, такими как: удобство, безопасность в эксплуатации, очистительная эффективность
· стальной кислотозащитный и щелочестойкий корпус обеспечивают прочность машины и долговременность использования

· оригинальный двигатель с двойными функциями сухой и влажной уборки имеет превосходную силу всасывания 
· всасывающий шланг и аксессуары сделаны из высококачественных материалов, что обеспечивает долговременное использование
· аксессуары позволяют оператору свободно менять различные насадки в соответствии с задачами выполняемой работы

· данные модели имеют место в таких местах как: отели, рестораны, банки, офисные помещения, склады и т.д. 

Правила использования.
1. Перед включением убедитесь в соответствии напряжения в сети и мощности машины
2. категорически запрещается работать без заземления

3. соедините шланги и выберите подходящую насадку

4. соедините всасывающий шланг к отверстию пылесоса

5. помните, что электрический кабель должен находится позади входного патрубка

Инструкция по сбору жидкости:

1. удалите пыль с поверхности перед сбором жидкости
2. опустошите бак

3. при использовании высокопенной химии добавьте пеногаситель, во избежании возгорания двигателя при попадании жидкости

4. при несоблюдении инструкции по эксплуатации или механическом повреждении машины гарантийные обязательства продавца снимаются
Правила техники безопасности.
Перед использованием машины для сбора сухой и жидкой грязи прочитайте внимательно инструкции и всегда держите их в пределах досягаемости. Машиной нельзя собирать огнеопасную, токсичную, каустичную, раздражающую и представляющую вред для здоровья пыль, жидкость.

1. перед использованием машины, пожалуйста, отсоедините вилку от розетки 

2. проверьте целостность электрического кабеля

3. при наличие каких-либо повреждений электрического кабеля или других частей машины, замените или отремонтируйте поломку в сервисном центре продавца или дилера, во избежании худшего состояния

Уход и обслуживание.
1. протирайте бак после каждого использования

2. полностью опустошайте мешок для сбора пыли

3. проверяйте электрический кабель и вилку на предмет повреждений

4. стирайте мешок для пыли в теплом моющем растворе и полностью высушивайте его перед использованием
5. своевременно производите замену мешка на новый

уход за двигателем:

рекомендуем карбоновые щетки внутри двигателя ежегодно проверять в сервисном центре 

Неисправности/устранение неисправностей.
1. пыль прилипла к мешку/выстирайте мешок

2. мешок для сбора пыли или бак для сбора воды полон/опустошите мешок или бак

3. всасывающий шланг или патрубок забит/удалите помеху из шланга или патрубка.

4. машина не работает/проверьте подключение к электросети.

5. недостаточная сила всасывания/проверьте шланг, насадку, правильно ли установлен корпус мотора.

Технические характеристики
	Модель
	15l
	25l
	58l/582
	77 l/772/773

	Назначение
	сухая/влажная чистка
	сухая/влажная чистка
	сухая/влажная чистка
	сухая/влажная чистка

	Мощность
	1000Вт
	1000Вт
	2000Вт
	2000Вт

	Напряжение
	220-240В
	220-240Вт
	220-240Вт
	220-240Вт

	Лифтинг
	1800мм
	2000мм
	2000мм
	2000мм

	Объем
	15 литров
	25 литров
	58 литров
	77 литров

	Режим охлаждения
	Циркуляция
	Циркуляция
	Циркуляция
	Циркуляция

	Высота
	570мм
	760мм
	900мм
	1050мм

	Диаметр бака
	345мм
	345мм
	440мм
	440мм

	Расход воды
	48л/сек
	53л/сек
	106л/сек
	120л/сек

	Длина кабеля
	7м
	7м
	8м
	8м

	Вес 
	
	
	
	


Хранение.

Если машина не используется, ее хранят в сухом помещении при температуре не ниже 0˚С.

Аксессуары 
Для 15l
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	1. шланг

2. соединительный наконечник

3. соединительный наконечник

4. стальная двухсекционная труба

5. универсальная насадка для пыли

6. насадка для сбора жидкости

7. щелевая насадка

8. круглая щетка

9. насадка для чистки мягкой мебели



Для 25l/ 58l/ 77l
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	1. шланг

2. соединительный наконечник

3. соединительный наконечник

4. стальная двухсекционная труба

5. универсальная насадка для пыли

6. насадка для сбора жидкости

7. щелевая насадка

8. круглая щетка




