Намотка шпульки/ нижняя нить
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Последовательно нажмите клавиши:

При этом на дисплее Вы сможете увидеть видео фрагмент намотки шпульки (см. стр. 1-21). Следуя инструкциям, приведенным ниже, завершите операцию.
ВНИМАНИЕ

Для шитья используйте исключительно шпульки, рекомендованные производителем машины (см. стр. 1-8). Использование неподходящих шпулек может привести к повреждениям машины или травмам.
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1. Включите машину.
2. Совместите желобок шпульки с держателем на штифту для шпульки и оденьте ее на штифт.

1. Желобок шпульки

2. Держатель на штифте

3.Поверните катушкодержатель так, как показано на рисунке. Установите катушку на горизонтальный штифт для катушки, чтобы нить тянулась с передней части катушки

4. Прижмите  диск катушкодержателя как можно сильнее, а затем верните штифт в первоначальное положение.

1. Штифт для катушки

2. Диск катушкодержателя

3. Катушка

ВНИМАНИЕ

· Если катушка и/или диск установлены неправильно, это может привести к запутыванию нити вокруг штифта и поломке иглы.
· Используйте наиболее подходящий по размеру диск катушкодержателя (большой, средний или малый). Если диск окажется меньше размера катушки, нить может запутаться между катушкой и диском, что приведет к поломке иглы.
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