Вызов сохраненной созданной строчки
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Подготовка
     Если устройство для вышивания установлено, отсоедините его от машины.



1. Клавиша отсоединения
*    Перед тем, как отсоединять устройство, отключите питание.
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1.  Нажмите клавишу
2. [image: image25.png]


Нажмите клавишу
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Символ                означает карман, в котором сохранена строчка. 
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Если Вы нажмете на этот символ, на дисплее появится изображение сохраненной в нем строчки
3. Для того, чтобы выбрать одну из сохраненных строчек, нажмите 
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1. Клавиша для удаления сохраненной строчки 

2. Клавиша для вызова строчки

.
4.  Нажмите клавишу              , чтобы вызвать строчку.
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5. На дисплее появилось изображение строчки
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Глава 8. Техническое обслуживание

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ

ВНИМАНИЕ
•   Перед тем, как заменить лампочку, отключите машину из сети  
•   Во избежание ожогов, дайте лампе остыть перед тем как заменить ее на новую.
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1. Отключите машину от сети
2.  Отверткой ослабьте винт, придерживающий крышку закрывающую лампочку. Снимите крышку.
1. Винт
2. Крышка
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3. Снимите лампочку как показано на рисунке. Замените ее на новую.
ВНИМАНИЕ
Используйте только лампочки, предназначенные для использования с этой машиной (12V/ 5VV: код запчасти XA2037001). Вы можете приобрести лампочку у авторизованного дилера.
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4. Установите крышку и закрутите винт отверткой.
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ЧИСТКА МАШИНЫ

ВНИМАНИЕ
Убедитесь в том, что во время чистки питание машины отключено.

• Чистка жидкокристаллического дисплея
Если экран загрязнился, протрите его мягкой сухой тряпкой. Не используйте органические  растворители или порошки
• Чистка корпуса машины
Если поверхность машины загрязнилась,  смочите тряпку  в нейтральном чистящем средстве, отожмите ее и протрите поверхность. Затем удалите остатки чистящего средства сухой тряпкой.
• Чистка челнока
Попадание в челнок пыли или обрезков ткани мешает нормальной работе машины и затруднять свободных ход шпулечной нити. Поэтому, необходимо всегда следить за тем, чтобы челнок оставался чистым.
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1.  Отключите машину от сети и  снимите держатель   лапки и иглу.
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2.  Открутите винты игольной платформы и удалите платформу.


1. Игольная платформа
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3. Поверните рукоятку свободного хода маховика и совместите выступ челнока с желобом бегунка, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ

Поворачивайте рукоятку маховика по направлению к себе.
1. Выступ челнока

      2. Желоб бегунка
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4. Извлеките бегунок
1. Бегунок
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5. Очистите челнок от собравшегося пуха при помощи щетки или пылесоса.
*   Не нужно смазывать челнок и его части.
1. Челнок

2. Щетка
[image: image13.png]



6. Вставьте бегунок обратно как показано на рисунке, совмещая  желоб бегунка с выступом челнока.
ВНИМАНИЕ
Не используйте поврежденные челнок или бегунок. Это поможет привести к запутыванию нити или поломке иглы.

Убедитесь в том, что бегунок вставлен правильно.
1. [image: image30.png]


Желоб

2. Выступ
7. Установите игольную платформу
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ЧИСТКА ГОЛОВОК ДИСКОВОДА

Если головки дисковода загрязнились, это мешает считыванию информации с дискеты. Рекомендуется регулярно использовать чистящую дискету (3.5 дюйма).
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1.  Вставьте чистящую дискету в дисковод, когда изображение на дисплее будет соответствовать рисунку слева.
*    Если на дисплее другое изображение, нажмите клавишу “Embroidery” .
*   Вставьте дискету в дисковод и следуйте инструкциям на упаковк дискеты  
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2. Нажмите клавишу                      Начнется процесс чистки.
 3. После завершения чистки на дисплее появится изображение, идентичное рисунку слева.
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4. Нажмите клавишу                . Изображение на дисплее вернется к показанному в шаге 1. Извлеките дискету из дисковода.

Примечание

Если после чистки дискета все еще не читается, повторите операцию несколько раз.
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Глава 9. Диагностика неисправностей
НАСТРОЙКА ЭКРАНА

Если после включения машины плохо видно изображение на дисплее.
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1. Дотроньтесь до дисплея одним пальцем. Держа палец на дисплее, выключите машину и включите ее снова.
*   Клавиша "Start/Stop"  в этот момент не горит.
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2. Пользуясь клавишами «+» и «-», настройте яркость экрана


3. После того, как яркость настроена, выключите машину и включите ее              снова.
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НАСТРОЙКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Если при нажатии на клавиши, машина не выполняет соответствующие операции или выполняет другие операции, следуйте инструкциям, приведенным ниже, для того, ч тобы настроить экран.
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1. Дотроньтесь до дисплея одним пальцем. Держа палец на дисплее, выключите машину и включите ее снова
*   Клавиша "Start/Stop"  в этот момент не горит.
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2. На дисплее появится изображение, идентичное  изображению на иллюстрации.
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   3. Нажмите кнопку "Намотка нити на шпульку" .
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4. На дисплее машины появится экран, изображенный слева
5.  Специальным карандашом слегка дотроньтесь до символов «+» в порядке от 1 до 5.
ВНИМАНИЕ
Дотрагивайтесь до экрана только специяльным карандашом. На используйте механические карандаша или другие острые предметы – Вы можете повредить дисплей.
6.  Нажмите на номера в порядке от 1 до 5. После того, как Вы нажали цифру 5, прозвучите сигнал, означающий, что операция завершена. Если Вы услышите двойной сигнал, значит произошел сбой. В этом случае, повторите операцию.
7. Настройка закончена. Выключите и включите машину.
 

ВНИМАНИЕ
Если после завершения настройки, экран не работает, обратитесь к авторизованному дилеру. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ «ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ»
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Данная функция используется для определения небольших неисправностей во время шитья.
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1.  Нажмите клавишу 
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 2. Нажмите клавишу

* Для выхода нажмите

 3. Выберите категорию неисправности и нажмите соответствующую

клавишу.
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