· Не тянуть аппарат за электрошнур.

· Проверить, чтобы сеть была снабжена системой безопасности (отключение электричества при коротком замыкании).

· Размотать полностью электрошнур перед включением аппарата.

· Использовать удлинитель только в случае необходимости. Проверить состояние и характеристики удлинителя перед использованием. 

· Не пережимать электрошнур. Перед включением проверить, чтобы он не был поврежден острыми предметами.

· Не оставлять включенный аппарат без присмотра.

· Не оставлять аппарат под дождем, солнцем или на морозе.

· Не включать аппарат мокрыми руками

· Не пользоваться аппаратом, если обнаружили повреждения в самом аппарате, электрошнуре или розетке.

· Ни в коем случае не пользоваться аппаратом, если нет воды в емкости.

· Не использовать для сбора материалов, плохо смачиваемых водой, типа извести, цемента, металлических опилок.

· Обязательно вынуть вилку из розетки после использования аппарата и перед тем, как открыть или чистить его (рис. 001).

· Ремонт и техническое обслуживание должен производить специализированный персонал и только с фирменными запчастями.   

· Согласно действующим правилам, перед тем, утилизацией, необходимо отрезать электрошнур.

· Избегать всасывания огнеопасных, взрывчатых или едких веществ, а также пепла и не до конца погашенных окурков (рис. 003).

· Не включать аппарат в среде, заполненной газом.

· Чистить аппарат только водой. Не пользоваться абразивными моющими средствами или растворителями (например, бензином).

· Фирма-производитель не несет никакой ответственности за несоответствующее использование аппарата.
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