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3.  Машина вернется к экрану редактирования вышивания.
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4.  Клавишами                    выберите часть комбинированной строчки, которую Вы хотите отредактировать и измените строчку.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ
Сохранение отредактированных строчек
· Сохранение строчки
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Вы можете сохранить отредактированные строчки для дальнейшего использования

 1. Нажмите клавишу
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   2. Выберите, где Вы хотите сохранить строчкую
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Выберите клавишу                    , чтобы сохранить строчку в памяти машины.

Если на Вашей машине установлен дисковод , нажмите                   ,,

Чтобы сохранить строчку на дискету.

Примечание

Если Ваша машина не укомплектована встроенным  дисководом, обратитесь к авторизованному дилеру, который установит дисковод и сделает необходимые обновления обеспечения машины.
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3. Не дисплее изображен экран "Saving" (Сохранение). После того, как процесс сохранения закончен,  на дисплее автоматически появится первоначальное изображение.
ВНИМАНИЕ
Не отключайте питание машины во время сохрания строчки.  Вы можете удалить записывающуюся информацию.
Примечание
Для сохранения строчки машине требуется около 10 секунд.
Для получения более подробной информации о вызове сохраненной строчки см. стр. 6-36.
· Если Вы не можете сохранить строчку
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Если на экране появится сообщение о том, что в памяти содержится максимально допустимое количество строчек или строчка, которую Вы хотите сохранить занимает слишком большой объем памяти, значит машина не может сохранить ее. Для того, чтобы сохранить строчку, Вы можете удалить предыдущую строчку.
1. Нажмите клавишу
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· Если Вы не будете сохранять строчку, нажмите
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Удаление сохраненной строчки
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2.  На экране высветятся ранее сохраненные строчки.
3. Выберите строчку для удаления
1. Показывает объем памяти, занимаемый выбранной строчкой
       2. Показывает какой объем памяти необходим для 

         сохранения новой строчки.
4. Нажмите клавишу
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5.  Для того,чтобы удалить строчку, нажмите  «ОК»
* Если Вы не будете сохранять строчку, нажмите
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6. Если после удаления на дискете освободится достаточный объем памяти, машина автоматически сохранит новую строчку.Если памяти недостаточно – удалите еще одну из ранее сохраненных строчек, следуя приведенным выше инструкциям.

     После того, как строчка будет сохранена, изображение на дисплее вернется к первоначальному.
ВНИМАНИЕ
Не отключайте питание машины во время сохранения строчки. Вы можете удалить записывающуюся информацию.

Примечание

Для сохранения строчки машине требуется около 10 секундю

Для получения более подробной информации о вызове сохраненной строчки см. стр. 6-36.
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Вызов сохраненной строчки
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1. Нажмите клавишу
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2. На дисплее появится изображение сохраненных в памяти строчек. Выберите строчку, которую Вы хотите вызвать.
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3. Выберите строчку для вызова и нажмите “SET”.
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Если Вы не будете вызывать строчку, нажмите    

На экране высветится экран редактирования вышивания.
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                                                 4. Нажмите клавишу “END”.
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5. Нажмите клавишу
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                                                       6. Машина вызовет строчку и приготовится к ее вышиванию.
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Глава 7. СОЗДАНИЕ СТРОЧКИ

СОЗДАНИЕ СТРОЧКИ
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С помощью функции создания строчки, Вы сможете создавать строчки, созданные Вами самими.
Примечание
•   Максимальная ширина строчки, создаваемой  при помощи этой функции, может быть   7mm (9/32 iдюйма), длина -  37 mm (1-1/3 дюйма)
'
• Для создания строчки воспользуйтесь  вначале прилагающейся миллиметровой бумагой, и нарисуйте строчку.
1. Нарисуйте строчку на миллиметровой бумаге (код SA507,X81277-001).
1. Начальная точка
2. Конечная точка

3. Соединение
Примечание
Упростите рисунок таким образом, чтобы строчку можно было шить одной линией. Для придания строчке более привлекательного дизайна, соединяйте  повторяющиеся фрагменты линией как показано на рисунке.
 Начальная и конечная точки рисунка должны находится на одном и том же уровне.
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2. Отметьте точки, в которых Ваша строчка меняет направление.
 
3.  Определите оси  координат x и у для каждой точки. Это определит дизайн создаваемой строчки.
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